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Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования Черемушкинское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области
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- карта планируемого размещения объектов местного значения (муниципальное образование 1:25000, фрагменты 1:5000);
- карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов) (муниципальное образование 1:25000, фрагменты 1:5000);
- карта функциональных зон (муниципальное образование 1:25000, фрагменты 1:5000);
3. Приложение: описания местоположения границ населенных пунктов поселения.
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- карта современного использования территории (муниципальное образование 1:25000, фрагменты 1:5000);
-   карта границ зон с особыми условиями использования территории (муниципальное образование 1:25000, фрагменты 1:5000);
- карта социальной инфраструктуры (муниципальное образование 1:25000, фрагменты 1:5000);
- карта транспортной инфраструктуры (муниципальное образование 1:25000, фрагменты 1:5000);
- карта инженерной инфраструктуры (муниципальное образование 1:25000, фрагменты 1:5000);
- карта размещения объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий и лесничеств (муниципальное образование 1:25000, фрагменты 1:5000);
- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (муниципальное образование 1:25000, фрагменты 1:5000);

Примечание: в генеральном плане не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 4 части 8 в связи с тем, что на территории муниципального образования особые экономические зоны отсутствуют.
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1. Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования Черемушкинское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области (далее – генеральный план МО Черемушкинское сельское поселение) подготовлен по заказу Министерства имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области на основании контракта №0168500000625000445 от 04.04.2025 г.
2. Официальное наименование муниципального образования - Черемушкинское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области.
3. Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования Черемушкинское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Техническим заданием на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Черемушкинское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области.
4. Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования Черемушкинское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области соответствует требованиям действующего законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, земельному, водному, лесному, природоохранному и иному законодательству Российской Федерации и Ульяновской области федерального и регионального уровней, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 
5. Генеральный план разработан на всю территорию муниципального образования. Границы муниципального образования Черемушкинское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области установлены законом Ульяновской области от 13 июля 2004 года №043-ЗО «О муниципальных образованиях Ульяновской области» (с последующими изменениями). 
Территория сельского поселения входит в состав территории муниципального образования «Инзенский район».
6. Карты проекта генерального плана выполнены в масштабе 1:25000 и 1:5000 с использованием компьютерных геоинформационных технологий. База пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности выполнена в соответствии с Техническим заданием и Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утверждённых Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10.
7. Расчётный срок генерального плана муниципального образования Черемушкинское сельское поселение – 2045 год, 1 очередь – 2035 год.
8. Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Черемушкинское сельское поселение вызвано приведением генерального плана в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ №10 от 09.01.2018 г. (с последующими изменениями);
- приведением утвержденного генерального плана сельского поселения в соответствие с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации, утвержденными документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, утвержденными документами территориального планирования субъекта Российской Федерации.
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При разработке генерального плана МО Черемушкинское сельское поселение учитывались сведения об утвержденных документах стратегического планирования, планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Таблица 1 - Перечень учитываемых документов стратегического планирования Российской Федерации
	№ п/п
	Наименование программы
	Утверждающий документ

	1.
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
	Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640 (с последующими изменениями)

	2.
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
	Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с последующими изменениями)

	3.
	Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»
	Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 296 (с последующими изменениями)

	4.
	Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
	Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 (с последующими изменениями)

	5.
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 (с последующими изменениями)

	6.
	Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения»
	Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 298 (с последующими изменениями)

	7.
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»
	Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 317 (с последующими изменениями)

	8.
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»
	Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2021 г. № 1661 (с последующими изменениями)

	9.
	Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»
	Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1532 (с последующими изменениями)

	10.
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
	Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. № 1596 (с последующими изменениями)

	11.
	Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды»
	Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 326 (с последующими изменениями)

	12.
	Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
	Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 (с последующими изменениями)

	13.
	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
	Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 377 (с последующими изменениями)

	14.
	Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»
	Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 (с последующими изменениями)

	15.
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
	Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328 (с последующими изменениями)

	16.
	Государственная программа Российской Федерации «О развитии сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 (с последующими изменениями)

	17.
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики»
	Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 321 (с последующими изменениями)

	18.
	Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 300 (с последующими изменениями)

	19.
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
	Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 314 (с последующими изменениями)

	20.
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»
	Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 318 (с последующими изменениями)

	21.
	Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
	Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 322 (с последующими изменениями)

	22.
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма»
	Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2439 (с последующими изменениями)

	23.
	Комплексная государственная программа Российской Федерации «Строительство»
	Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2022 г. № 1730 (с последующими изменениями)



Таблица 2 -  Перечень учитываемых документов стратегического планирования Ульяновской области
	№ п/п
	Наименование программы
	Утверждающий документ

	1.
	Государственная программа Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/647-П  (с последующими изменениями)

	2.
	Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/643-П  (с последующими изменениями)

	3. 
	Государственная программа Ульяновской области "Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области" на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2023 г. №26/585-П  (с последующими изменениями)

	4.
	Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/645-П  (с последующими изменениями)

	5.
	Государственная программа «Развитие отдельных направлений градостроительной деятельности и управление государственной собственностью Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/634-П  (с последующими изменениями)

	6.
	Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/642-П  (с последующими изменениями)

	7.
	Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/641-П  (с последующими изменениями)

	8.
	Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/640-П  (с последующими изменениями)

	9.
	Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/640-П (с последующими изменениями)

	10.
	Государственная программа Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/630-П (с последующими изменениями)

	11.
	Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/648-П (с последующими изменениями)

	12.
	Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/635-П (с последующими изменениями)

	13.
	Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/629-П (с последующими изменениями)

	14.
	Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и повышение уровня доступности жилых помещений и качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/633-П (с последующими изменениями)

	15.
	Государственная программа Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/631-П (с последующими изменениями)

	16.
	Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2024-2030 гг. 
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/632-П (с последующими изменениями)

	17.
	Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/636-П (с последующими изменениями)

	18.
	Государственная программа «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/637-П (с последующими изменениями)

	19.
	Государственная программа Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/649-П (с последующими изменениями)

	20.
	Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/644-П (с последующими изменениями)

	21.
	Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/639-П (с последующими изменениями)

	22.
	Государственная программа Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2024-2030 гг.
	Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/628-П (с последующими изменениями)

	23.
	Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года
	Постановление Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 г. №16/319-П (с последующими изменениями)



Таблица 3 – Перечень учитываемых документов стратегического планирования муниципального образования «Инзенский район»
	№ п/п
	Наименование программы
	Утверждающий документ

	1.
	Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования» муниципального образования
«Инзенский район» Ульяновской области»
	Постановление Администрации МО «Инзенский район» от 27.11.2024 г. №998 (с последующими изменениями)

	2.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Инзенский район»
	Постановление Администрации МО «Инзенский район» от 13.12.2024 г. №1024 (с последующими изменениями)

	3.
	Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования
«Инзенский район»
	Постановление Администрации МО «Инзенский район» от  29.11.2024 г. №1009 (с последующими изменениями)

	4.
	Муниципальная программа
«Развитие жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Инзенский район»
	Постановление Администрации МО «Инзенский район» от 13.12.2024 г. №1074 (с последующими изменениями)

	5.
	Муниципальная программа
«Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Инзенский район»
	Постановление Администрации МО «Инзенский район» от 04.12.2024 г. №1027 (с последующими изменениями)

	6.
	Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата
в муниципальном образовании «Инзенский район»
Ульяновской области»
	Постановление Администрации МО «Инзенский район» от 29.11.2024 г. №1011 (с последующими изменениями)

	7.
	Муниципальная программа
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Инзенский район»
	Постановление Администрации МО «Инзенский район» от 14.12.2015 г. №1203 (с последующими изменениями)

	8.
	Муниципальная программа «Развитие информационного общества, использование информационных и телекоммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования «Инзенский район»
	Постановление Администрации МО «Инзенский район» от 29.11.2024 г. №1012 (с последующими изменениями)

	9.
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального
образования «Инзенский район»»
	Постановление Администрации МО «Инзенский район» от 25.11.2024 г. №986 (с последующими изменениями)

	10. 
	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального
образования «Инзенский район» на 2021 – 2025 годы»
	Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области от 06.04.2021 г. №336 

	11.
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области»
	Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области от 16.09.2021 г. №901 (с последующими изменениями)


	12.
	Муниципальная программа «Здоровый муниципалитет» муниципального
образования «Инзенский район» Ульяновской области
	Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области от 21.10.2021 г. №1010 (с последующими изменениями)

	13.
	Муниципальная программа
 «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области»
	Постановление Администрации МО «Инзенский район» Ульяновской области от 13.12.2024 г. №1065 (с последующими изменениями)

	14.
	Муниципальная программа
«Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Инзенский район»»
	Постановление Администрации МО «Инзенский район» Ульяновской области от 16.11.2024 г. №992 (с последующими изменениями)

	15.
	Муниципальная программа
«Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Инзенский район»
	Постановление Администрации МО «Инзенский район» Ульяновской области от 27.11.2024 г. №996 (с последующими изменениями)

	16.
	Муниципальная программа
«Развитие транспортно-дорожной системы муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области»
	Постановление Администрации МО «Инзенский район» Ульяновской области от 25.12.2024 г. №1133 (с последующими изменениями)

	17.
	Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области до 2030 года
	Решение Совета депутатов муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области от 23.12.2016 г. №99







3. [bookmark: _Toc11653][bookmark: _Toc18241][bookmark: _Toc227305416]УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В период подготовки изменений в генеральный план муниципального образования Черемушкинское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области рассмотрены документы территориального планирования федерального уровня, имеющие отношение к рассматриваемой территории.
Данными документами планируемые объекты федерального уровня на территории сельского поселения не предусмотрены. 
В период подготовки изменений в генеральный план МО Черемушкинское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области рассмотрены документы территориального планирования регионального уровня, имеющие отношение к рассматриваемой территории.
Схемой территориального планирования Ульяновской области (утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области 30.11.2012 г. №564-П) на территории МО Черемушкинское сельское поселение планируются следующие мероприятия:

Таблица 4 – Перечень планируемых объектов регионального значения согласно Схеме территориального планирования Ульяновской области
	№п/п
	№ согласно СТП Ульяновской области
	Наименование мероприятия
	Местоположение
	Основные характеристики
	Назначение
	Сроки реализации
	Зоны с особыми условиями использования территории

	Объекты капитального строительства в области здравоохранения

	1.
	13
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта 
	Инзенский район, село Бояркино
	Общая площадь – 70 м2 
Мощность – 10 пос./смену
	Оказание первичной медицинской помощи населению Ульяновской области
	Первая очередь. Мероприятие реализовано в 2025г.

	Не устанавливается

	Объекты капитального строительства в области газоснабжения

	2.
	63
	Строительство газопровода-отвода к селу Большая Борисовка
	Инзенский район
	II (Среднее, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Протяженность 0,8 км
	Газификация населенных пунктов и повышение уровня надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей
	Расчетный срок 
	Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878

	3.
	12
	Газопровод-отвод к с. Аристовка
	Базарносызганский район
	II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Протяженность 
10,5 км
	Газификация населенных пунктов и повышение уровня надежности газоснабжения промышленных и бытовых потребителей 
	Расчетный срок
	Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878





4. [bookmark: _Toc12780][bookmark: _Toc21319][bookmark: _Toc227305417]УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Схемой территориального планирования Инзенского района Ульяновской области на территории МО Черемушкинское сельское поселение объекты местного значения муниципального района не предусмотрены. 


5. [bookmark: _Toc749][bookmark: _Toc10858][bookmark: _Toc227305418]АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

5.1. [bookmark: _Toc7869281][bookmark: _Toc15097][bookmark: _Toc23631][bookmark: _Toc268263626][bookmark: _Toc247965260][bookmark: _Toc342472305][bookmark: _Toc227305419]Природные условия

5.1.1. [bookmark: _Toc153][bookmark: _Toc26082][bookmark: _Toc227305420]Климат

	По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» территория МО Черемушкинское сельское поселение относится к климатическому району IВ. 
	МО Черемушкинское сельское поселение относится к территориям с умеренно-континентальным климатом, с умеренно холодной зимой и теплым летом. Средние годовые температуры воздуха изменяются незначительно от 3 до 4 градусов выше нуля. Самым теплым месяцем является июль, со среднемесячными температурами воздуха +19-20 градусов, наиболее холодный месяц -  январь, со средней температурой около – 13 градусов.
	Период с положительными среднемесячными температурами длится с апреля по октябрь, с ноября по март наблюдаются отрицательные температуры. Абсолютный минимум температуры падает на январь и составляет 44-48 градусов ниже нуля, наиболее высокие температуры летом в июле поднимаются до 37-40 градусов выше нуля. Таким образом, средняя годовая амплитуда температуры равна 32-34 градуса, абсолютная амплитуда температуры — более 30 градусов по Цельсию.
	В среднем перепад среднесуточной температуры через 0 происходит весной в период 3-7 апреля, осенью в конце октября — начале ноября. Продолжительность периода со среднесуточными температурами выше 0 равна 205-210 дней.  
	Первые осенние заморозки начинаются в конце второй декады сентября, последние отмечаются во второй декаде сентября, последние отмечаются во второй декаде мая, но в отдельные годы возможны в июне. Средняя продолжительность безморозного периода 120-140дней.
	Вегетационный период (средняя температура воздуха- свыше 5 С) составляет 170-180 дней.
	Среднесуточная температура свыше 10 С наступает 30 апреля – 10 мая, заканчивается – 16-26 сентября.
	Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – третья декада декабря, в марте достигается максимальная высота снежного покрова – 35 см, глубина промерзания почвы- 85 см.  Снеготаяние начинается в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 135 дней. 
	Территория поселения относится к району умеренного увлажнения. Среднегодовое количество атмосферных осадков 464 мм, в том числе за вегетационный период 247мм. 
	Средняя относительная влажность воздуха в летнее время 50-52 %.  В весенний–летний период суховеи и засушливые явления наблюдаются почти ежегодно. Господствующее направление ветров юго-западное со средней скоростью ветра 3,3 м/сек. Среднее количество дней с суховеями равно 10. Климат района благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур. 
5.1.2. [bookmark: _Toc22943][bookmark: _Toc23509][bookmark: _Toc227305421]Гидрография
	Гидрографическая сеть территории МО Черемушкинское сельское поселение представлена реками: Инза, Старый Колдаис, Кеньша, Какорма, Сызганка, Эмбелейка и мелкими ручьями.
	Река Инза — вторая по величине в районе, протяженностью 110 км. Река впадает в Суру на территории Пензенской области. Протекает по всей описываемой территории с юга на север. Речная долина реки Инзы представлена крутым правым берегом, левый склон долины реки — пологий.
	Река Старый Колдаис протекает в центральной части в направлении с юго-запада на северо-восток. Река образует небольшую пойму. Глубина ее от 0,5 до 2 м. Ширина – 2-4 м. Протяженность реки 11,2 км.
	Река Кеньша - левый приток первого порядка р. Инзы, берет начало на территории Пензенской области. Общая протяженность 32 км, по территории Черемушкинского поселения — 6,7 км. Река в нижнем течении протекает в каньоне глубиной 2,5 м, шириной 4м. Ширина водного потока 3-4 м, высота берегов 2-2,5 м, питание получает за счет родников.
	Река Сызганка — правый приток р. Инзы. Берет начало на территории Базарносызганского района. Общая протяженность реки 33,4 км. Протекает в долине шириной 400 — 800 м, справа примыкает склон высотой 30 — 35 м, покрытый лесом. Ширина водного потока 3 — 4 м, глубина воды 10 — 15 м, берега в основном пологие, но есть и обрывы высотой до 4м. Река пополняется за счет родников и ручьев с постоянным живым током, общая протяженность их 25,1 км. Вода в реке чистая, родниковая, дно песчаное. 
	Река Эмбелейка — первый правый приток реки Инзы, устье реки находится юго-восточнее села Аристовка. Общая протяженность реки 19,7 км. Водосбор реки вытянут с востока на запад, в основном покрыт лесом. Долина реки шириной 300 — 500 м, к долине в правобережье примыкает склон высотой 20 — 25 м, слева склон более пологий — 5-6 м. Русло реки извилистое, течение быстрое, ширина водного потока от 0,5 до 2-2,5 м.
	Река Какорма — общая протяжённость 6,9 км, река на всем своем протяжении облесена, протекает в каньоне шириной 1,5-2 м,глубиной 1-1,5 м, ширина водного потока 0,5 м местами 1 м. Река зарегулирована двумя прудами общей площадью зеркала 18,2 га. 
5.1.3. [bookmark: _Toc14152][bookmark: _Toc12456][bookmark: _Toc227305422]Гидрогеология
	Основу геологического строения территории составляют третичные отложения Саратовского яруса, которые в основном служат подстилающей породой. При близком залегании к поверхности третичные отложения послужили почвообразующей породой для легких по механическому составу почв. На большей части территории третичные отложения перекрыты более поздними четвертичными образованиями – делювиальными глинами, суглинками и супесями.
 	По долинам рек почвообразующими породами являются современные аллювиальные отложения.
	Почвенный покров представлен светло-серыми, серыми, темно-серыми и лесными почвами, черноземами выщелоченными, лугово-болотными, болотными и аллювиальными почвами.
	Преобладающими почвами на территории являются серые лесные почвы. Небольшую часть занимают черноземы выщелоченные. Эти почвы приурочены к наиболее выровненным участкам водоразделов, очень пологим, пологим склонам; лугово-болотные и болотные почвы приурочены к понижениям водоразделов, а аллювиальные почвы – к поймам рек.
	Определенное место в почвенном покрове занимают в разной степени эродированные почвы, занимающие различные склоны водоразделов.
	В соответствии с особенностями геологического строения на территории поселения выявлены и разведаны месторождения минерально-строительных материалов. Ниже даны сведения о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых.
	Опал-кристобалитовые породы для производства фильтровальных порошков: месторождение Аристовка.
	Диатомиты месторождения Аристовка признаны пригодными для производства адсорбентов и минеральных наполнителей. При магнитной сепарации диатомиты показали высокий выход немагнитной фракции. Месторождение Аристовка рекомендовано для дальнейшего изучения.
5.1.4. [bookmark: _Toc28876][bookmark: _Toc537][bookmark: _Toc227305423]Рельеф
	В геоморфологическом отношении территория поселения расположена в пределах левобережных пойм, I и II надпойменных террас р. Инза -  одного из правых притоков реки Сура, а также склона верхнего плато Приволжской возвышенности, представляющего в описываемом районе левый коренной берег р. Инзы. Долина реки Инза отличается хорошей разработанностью. Она имеет широкое дно, сложенное современными речными наносами. Оба склона довольно пологие (до 3-4 градусов), что придает долине симметричный и слабо асимметричный профиль. Общий уклон рельефа направлен с запада на восток к реке Инза.
	Абсолютные отметки поверхности административного центра села Черемушки колеблются в пределах от 161 до 150 м.
Рельеф территории расчленен речными долинами, сетью оврагов. Овраги и балки в большинстве случаев задернованы и облесены.
	Территория отличается живописностью окружающего ландшафта, обогащённого лесами.
	Первая надпойменная верхнечетвертичная терраса сохранилась лишь местами. Склоны затянуты плащами делювиальных суглинков, наибольшая мощность которых наблюдается на участках склона, ориентированных на восток. Под делювиальными суглинками на коренных склонах палеогена залегает среднечетвертичный аллювий, в нижних горизонтах которого преобладают слоистые пески с гравием и галькой, в верхних — пески с прослойками суглинков и супесей со слабо выраженной горизонтальной слоистостью. Этот древний аллювий представляет собой остатки мощных аллювиальных толщ. Выполнявших в среднечетвертичную эпоху сформировавшуюся к тому времени долину р. Инзы.
	В понижениях водораздельных плато с высоким залеганием грунтовых вод сформировались лугово — болотные и болотные почвы. 
	В целом рельеф территории поселения вполне пригоден для    сельскохозяйственного производства.
5.1.5. [bookmark: _Toc26295][bookmark: _Toc565][bookmark: _Toc227305424]Минерально-сырьевые ресурсы
В соответствии с особенностями геологического строения на территории района выявлены и разведаны месторождения минерально-строительных материалов. Наличие значительных запасов диатомитов, мела, кирпично-черепичного сырья, песчано-гравийного материала, строительных песков и песчаников создает благоприятные условия для дальнейшего развития некоторых отраслей промышленности строительных материалов. Полезные ископаемые, разрабатываются главным образом для строительных целей карьерным способом. 
Перечень общераспространенных полезных ископаемых Ульяновской области у утверждён распоряжением МПР России и администрации Ульяновской области от 15.04.2005 №28-р/404-р.
Информация о недропользователях, осуществляющих свою деятельность на территории МО Черемушкинское сельское поселение Ульяновской области, и лицензионных участках представлена в таблице.

Таблица 5 - Перечень участков недр местного значения МО Черемушкинское сельское поселение 
	№п/п
	Вид полезного ископаемого
	Наименование участка недр (месторождения, участок, площадь), местоположение
	Площадь, га

	1.
	Строительный песок
	Месторождение Черемушки. 13 км к юго-востоку ж/д станции Инза, 2 км к юго-востоку от с. Черемушки
	5,0

	2.
	Диатомит
	Участок Аристовка. В 350 м к западу от автодороги Инза - Аристовка
	0,375



Территория поселения характеризуется наличием ряда водоносных горизонтов, из которых основное значение для водоснабжения поселения имеют подземные воды в меловых отложениях и толще опок палеогена, а также в четвертичных (аллювиальных) отложениях. 	
Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения базируется на использовании подземных вод, посредством скважин и родников.
Разведанные и поставленные на учет месторождения пресных подземных вод.
 
Таблица 6 - Список недропользователей - юридических лиц, имеющих действующие лицензии на право пользования недрами для добычи подземных пресных вод до 500 м3/сут. по состоянию на 01.02.2025 г. (по местонахождению участка недр)
	№
п/п
	Полное наименование пользователя, юридический адрес
	Наименование добываемого полезного ископаемого
	Место добычи
полезного
ископаемого
(район области)
	№, дата выдачи лицензии на право пользования
	Объем водопотребления, разрешенный лицензией м3/сут
	Количество источников по лицензии (паспортный № скважины)

	1.
	МУП «Нива» 
433005, Ульяновская область, Инзенский район, с. Черемушки
	Подземные пресные воды - добыча
	с. Поддубное, с. Репьёвка
 
	УЛН 80492 ВЭ
08.05.2020
	20,7
	скважины (2235, 765)

	2
	МУП «Нива» 
433005, Ульяновская область, Инзенский район, с. Черемушки
 
	Подземные пресные воды - добыча
	с. Аристовка, с. Б.Борисовка
	УЛН 80493 ВЭ
08.05.2020
	19,3
	2 скважины
(2706,2701)


 
5.1.6. [bookmark: _Toc4032][bookmark: _Toc14343][bookmark: _Toc227305425]Лесной фонд
Лесоразведению принадлежит большая роль, так как в комплексе мероприятий оно предотвращает водную и ветровую эрозию, обогащает воздух кислородом, очищает от промышленных и транспортных газов, служит местом отдыха трудящихся, украшает ландшафт местности.
Инзенское лесничество Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области расположено в западной части Ульяновской области на территории Инзенского и Карсунского административных районов. Протяженность лесного фонда с севера на юг – 51 км, с востока на запад – 54 км. 
Инзенское лесничество стоит на учете в ЕГРН – реестровый номер 73:00-15.7.
На территории сельского поселения расположено Инзенское участковое лесничество, общая площадь которого в соответствии с Приказом лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 30.04.2012 г. №24 составляет 9453 га. 
В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», вся территория лесничества отнесена к лесостепной зоне лесов, лесостепному лесному району европейской части Российской Федерации.
5.1.7. [bookmark: _Toc23987][bookmark: _Toc31185][bookmark: _Toc227305426]Особо охраняемые природные территории
	Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования, и для которых установлен режим особой охраны.
	Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» с учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных ФЗ от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ, также в ведении государственных научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.
	На территории МО Черемушкинское сельское поселение особо охраняемые природные территории отсутствуют. Согласно Схеме территориального планирования Ульяновской области (утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области 30.11.2012 г. №564-П) на территории поселения запланирован Памятник природы «Сосновый лес в окружении станции Вырыпаевка».
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6. [bookmark: _Toc7266][bookmark: _Toc14756][bookmark: _Toc227305427]ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
6.1. [bookmark: _Toc7084][bookmark: _Toc7618][bookmark: _Toc227305428]Функциональное зонирование территории
Муниципальное образование Черемушкинское сельское поселение входит в состав муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области. Сельское поселение расположено на юге Инзенского района Ульяновской области.
Границы МО Черемушкинское сельское поселение установлены законом Ульяновской области от 13 июля 2004 года №043-ЗО «О муниципальных образованиях Ульяновской области» (с последующими изменениями). 
Площадь территории поселения составляет 30416,6 га. 
Административным центром муниципального образования является село Черемушки. Село Черемушки находится в 160 км от областного центра г. Ульяновска. 
Граница муниципального образования Черемушкинское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области проходит на севере по границе Инзенского городского округа; на северо-востоке, востоке — по границе муниципального образования Сюксюмское сельское поселение до административных границ Базарносызганского района; на юго-востоке по административной границе с Базарносызганским районом; на юге, юго-западе по административной границе с Пензенской областью; на западе, северо-западе по границе с муниципальным образованием Оськинское сельское поселение до северной границы.
В состав муниципального образования Черемушкинское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области входят 9 населенных пунктов: с. Черемушки, с. Поддубное, с. Репьевка, с. Б. Борисовка, с. Аристовка, с. Бояркино, с. М. Борисовка, д. Междуречье, д. Кеньша.  

Функциональное зонирование
Архитектурно - пространственные решения определены следующими положениями:
- развитие нового жилищного фонда за счёт свободных территорий поселения, имеющих благоприятные условия для строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания;
- благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом природного каркаса территории;
- обеспечение экологической безопасности и защита территории от чрезвычайных ситуаций.  
Генеральным планом функциональное зонирование территории сельского поселения установлено с соблюдением приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793». 
Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории с учетом фактически сложившейся планировочной структуры и зон с особыми условиями использования территорий.
В границах Черемушкинского сельского поселения определены следующие функциональные зоны:
- жилые зоны;
- зона застройки индивидуальными жилыми домами;
- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
- общественно-деловые зоны;
- производственная зона;
- коммунально-складская зона;
- зона транспортной инфраструктуры;
- зона сельскохозяйственного использования;
- зоны сельскохозяйственных угодий;
- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
- зона лесов;
- зоны рекреационного назначения;
- зона кладбищ;
- зона озелененных территорий специального назначения;
- иные зоны.
Жилые зоны
Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения жилищного фонда. 
В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства. В качестве площадок для жилищного строительства рассматриваются территории свободные от застройки, экологически благополучные. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения объектов индивидуального жилищного строительства и объектов обслуживания жилой застройки в населённом пункте. 
Такая зона выделена, чтобы обеспечить правовые, социальные, культурные и бытовые условия для формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов коттеджного типа с минимально разрешённым набором услуг местного значения. 
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначена для размещения многоквартирных домов высотой до 4 этажей и обеспечения широкого спектра услуг местного значения.
Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений (среднего профессионального ми высшего профессионального образования), административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений, сооружений, стоянок автомобильного транспорта, деловых, финансовых и общественных центров.
Производственная зона
Производственная зона предназначена для размещения промышленных объектов различных классов вредности. В производственной зоне допускается размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.
Коммунально-складская зона
Коммунально-складские зоны предназначены для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.
Зона транспортной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и общественного транспорта, а также включает зону улично-дорожной сети, территории которой подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций, в том числе для создания санитарно-защитных зон.
Зона сельскохозяйственных угодий
Зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).
Зона сельскохозяйственного использования 
Зоны сельскохозяйственного использования — это территории, предназначенные для ведения сельского хозяйства, производства сельскохозяйственной продукции или садоводства. 
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий — это территория, предназначенная для размещения и функционирования объектов, связанных с сельскохозяйственным производством.
Зоны рекреационного назначения
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
Зона лесов
Зона лесов предназначена для дифференциации режима использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях территории. Это характерно для лесопарковых зон — лесов, которые используются для организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов.
Зона кладбищ
Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ и мест захоронения, а также соответствующих культовых сооружений.
Зона озелененных территорий специального назначения
Зона озелененных территорий специального назначения предназначена для размещения зеленых насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений специального назначения.
Иные зоны
Иные зоны включают территории, занятые естественной древесной и кустарниковой растительностью, не являющиеся землями лесного фонда, а также земельные участки, не занятые застройкой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Таблица 7 – Функциональное зонирование территории МО Черемушкинское сельское поселение
	№
	Функциональная зона
	Площадь зоны современное состояние, га
	Площадь зоны расчетный срок, га

	1
	жилые зоны
	-
	952,9

	2
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	639,9
	-

	3
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	2,9
	-

	4
	общественно-деловые зоны
	14,0
	12,2

	5
	производственная зона
	-
	21,9

	6
	коммунально-складская зона
	89,8
	4,9

	7
	зона транспортной инфраструктуры
	47,7
	47,7

	8
	зона сельскохозяйственного использования
	8,1
	-

	9
	зона сельскохозяйственных угодий
	21616,2
	21652,8

	10
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
	-
	30,5

	11
	зона лесов
	7575,7
	7575,7

	[bookmark: _Toc518319349][bookmark: _Toc527638435][bookmark: _Toc7869291][bookmark: _Toc336437449]12
	зоны рекреационного назначения
	14,8
	110,6

	13
	зона кладбищ
	6,3
	6,3

	14
	зона озелененных территорий специального назначения
	-
	1,1

	15
	иные зоны
	401,2
	-
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6.2. [bookmark: _Toc227305429]Культурное наследие

6.2.1. [bookmark: _Toc18425][bookmark: _Toc6351][bookmark: _Toc227305430]Объекты культурного наследия

На территории МО Черемушкинское сельское поселение расположены три объекта культурного наследия[footnoteRef:1]  [1:  Согласно данным Управления по охране объектов культурного наследия Ульяновской области от 23.04.25 Исх №73-АТ-18/11485
] 

Таблица 8 - Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории МО Черемушкинское сельское поселение
	№ п/п
	Наименование объекта культурного наследия
	Адрес
объекта культурного наследия
	Историко-культурное значение объекта культурного наследия
	НПА о постановке на государственный учет
	НПА об утверждении границы территории объекта культурного наследия
	НПА об утверждении зоны охраны объекта культурного наследия/защитная зона

	Объекты культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения

	1.
	Покровская церковь 
	Село Аристовка
	Регионального значения
	Решение исполкома Ульяновского областного Совета народных депутатов от 12.02.1990 №79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области»
	Не утверждены
	Не утверждены/200 метров от внешних стен памятника

	2.
	Церковь, 1832 год
	Село Поддубное
	Регионального значения
	Решение исполкома Ульяновского областного Совета народных депутатов от 12.02.1990 №79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области»
	Не утверждены
	Не утверждены/200 метров от внешних стен памятника

	3.
	Церковь, 1850
	Село Репьевка
	Регионального значения
	Решение исполкома Ульяновского областного Совета народных депутатов от 12.02.1990 №79 «О мерах по улучшению работы по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области»
	Не утверждены
	Не утверждены/200 метров от внешних стен памятника





Работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся в соответствии со ст. 45, 45.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ.
Особенности владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия установлены ст.47.1-50.1 Федерального закона №73-ФЗ.
Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации.
[bookmark: dst100855]Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.
[bookmark: dst100900]Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.
[bookmark: dst100857]В границах территории объекта культурного наследия:
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
[bookmark: p137]2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;
3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

[bookmark: _Toc5359][bookmark: _Toc25219][bookmark: _Toc227305431]6.2.2 Зоны охраны объектов культурного наследия

Сохранение историко-культурного наследия на территории городского поселения является одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития. 
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны. 
В соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Границы зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия федеральным органом охраны объектов культурного наследия.
Границы зон охраны объекта культурного наследия краевого и местного значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ для объектов культурного наследия, не обеспеченных персональными либо объединенными зонами охраны, устанавливаются защитные зоны.
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
· для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
· для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.
На территории памятника или ансамбля, являющегося объектом культурного наследия федерального, регионального, или местного (муниципального) значения, выявленного объекта культурного наследия запрещается проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению данных объектов культурного наследия и (или) их территорий. На территории памятника или ансамбля допускается хозяйственная деятельность, не нарушающая целостности данных видов объектов культурного наследия и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.
В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.
На территории МО Черемушкинское сельское поселение установлены зоны охраны объектов культурного наследия.




6.3. [bookmark: _Toc29744][bookmark: _Toc4322][bookmark: _Toc227305432][bookmark: _Toc136359098][bookmark: _Toc181978787][bookmark: _Toc125622948][bookmark: _Toc91234569][bookmark: _Toc54879749][bookmark: _Toc104304699][bookmark: _Toc125622951][bookmark: _Toc136359101][bookmark: _Toc109035800][bookmark: _Toc181978790][bookmark: _Toc141874697][bookmark: _Toc150782162][bookmark: _Toc109035803][bookmark: _Toc114734793][bookmark: _Toc54879799][bookmark: _Toc141874700][bookmark: _Toc54879419][bookmark: _Toc114734790][bookmark: _Toc150782165][bookmark: _Toc69458955][bookmark: _Toc315701098][bookmark: _Toc315701099][bookmark: _Toc7869292][bookmark: _Toc527638436]Социально-экономическая ситуация

[bookmark: _Toc1077][bookmark: _Toc3265][bookmark: _Toc227305433]6.3.1 Демографическая ситуация
[bookmark: _Toc268263635][bookmark: _Toc342472315]
Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог, транспортных средств и многое другое.
Население
Общая численность населения МО Черемушкинское сельское поселение на 01 января 2025 года составила 994 человека.[footnoteRef:2]  [2:  Согласно данным Федеральной службы государственной статистики] 

Плотность населения составляет 3,32 чел./км2.

Таблица 9 – Динамика численности населения Черемушкинского сельского поселения 
	Численность населения, чел.

	2022
	2023
	2024
	2025

	1217
	1076
	1019
	994 



С 2022 по 2025 год динамика численности населения нестабильна и показывает отрицательную тенденцию. За рассматриваемый период убыль численности населения составила 223 человека или 18,32 %.

Таблица 10 – Динамика естественного и механического движения населения (на 1 января)
	
Показатели, тыс. человек
	Значение по годам 

	
	2022
	2023
	2024

	Естественное движение

	Родилось
	4
	6
	5

	Умерло
	55
	29
	34

	Естественный прирост (убыль)
	-51
	-33
	-29

	Механическое движение

	Прибыло
	46
	28
	19



Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост/убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также миграционные процессы. 
На протяжении последних лет смертность в сельском поселении превышала рождаемость, влияние миграционных потоков также отрицательно сказывается на численности населения. 
Демографические вопросы связаны с состоянием здоровья коренного населения: увеличением числа инвалидов, ростом числа больных социальными видами заболеваний, а также увеличением случаев смертности от неестественных причин.
Социальные проблемы связаны с наличием многодетных и малообеспеченных семей, увеличением населения старшего возраста, увеличением количества безработного населения.
Доля трудоспособного населения имеет тенденцию снижения, тем самым увеличивая коэффициент общей демографической нагрузки. Сокращение доли трудоспособного населения связано с ранее сложившейся возрастной структурой, при которой абсолютная величина населения, выходящего на пенсию по возрасту, не компенсировалась молодежью, вступающей в трудоспособный возраст.
В связи с ограниченным выбором занятий на территории постоянного проживания, значительная доля населения является незанятой.
Главными задачами демографического развития на сегодняшний день являются: 
- повышение рождаемости и укрепление института семьи, возрождение и распространение её духовно-нравственных ценностей;
- снижение предотвратимой и преждевременной смертности населения, существенное снижение уровня заболеваемости и смертности от болезней социального характера, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, в том числе продолжительности активной жизни, улучшение состояния здоровья населения;
- дальнейшее сокращение уровня младенческой смертности;
-повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов;
- регулирование миграционных потоков в целях обеспечения социально-экономического комплекса сельского поселения кадрами необходимых профессий и уровня квалификации.
Трудовые ресурсы и занятость
Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятые в экономике лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет. 
В рамках Государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 г. №32/630-П, на всей территории Ульяновской области, в том числе в МО Черемушкинское сельское поселение реализуются мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения, снижение уровня безработицы и стабилизацию ситуации на рынке труда в Ульяновской области, улучшение условий и охраны труда, оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
 Основными приоритетами социально-экономического развития являются:
- создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих развитию гибкого, эффективно функционирующего рынка труда;
- повышение качества рабочей силы и мотивации к труду;
- обеспечение потребности экономики Ульяновской области в квалифицированных и высококвалифицированных кадрах;
- обеспечение защиты населения в Ульяновской области от безработицы и содействие трудоустройству.
В рамках дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Ульяновской области в 2024 году, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 21.03.2024 г. №124-П документ устанавливает порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области:
- для организации оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Ульяновской области в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.
- для возмещения части затрат работодателей, связанных с организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор.

Выводы
Анализ существующей демографической ситуации в Черемушкинском сельском поселении позволяет выявить ряд основных проблем:
- рост тенденции «старения населения»;
- низкий показатель рождаемости;
- отрицательный показатель прироста населения;
- отток трудоспособного населения.

Прогноз перспективной численности населения
Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.




Таблица 11 – Расчет прогнозной численности населения МО Черемушкинское сельское поселение
	Показатели
	Значение

	
	инерционный сценарий
	
инновационный сценарий

	Численность населения, чел. на 01.01.2025 г.
	994
	994

	Среднегодовой общий прирост населения, %
	-1,80
	0,5

	Срок первой очереди, лет 
	10
	10

	Расчетный срок, лет
	10
	10

	Ожидаемая численность населения на 01.01.2035 г., чел
	829
	1 045

	Ожидаемая численность населения на 01.01.2045 г., чел.
	691
	1 098

	Абсолютный прирост населения с 2025 по 2045 г., чел.
	-303
	104

	Относительный прирост населения с 2025 по 2045 г., %
	-30, 5
	10, 5



Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения будет уменьшаться к 2045 году число жителей муниципального округа достигнет 691 чел. (30,5%). 
При инновационном сценарии за период с 2025 по 2045 год число жителей муниципального образования увеличится на 10,5% и составит 1098 человека. 
Перспективы демографического развития будут определяться:
· улучшением жилищных условий;
· обеспечения занятости населения;
· улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;
· совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;
· созданием более комфортной и экологически чистой среды;
· созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.
[bookmark: _Toc2618][bookmark: _Toc7869293][bookmark: _Toc527638437][bookmark: _Toc18397][bookmark: _Toc227305434][bookmark: _Toc199358644]6.3.2 Состояние экономической базы
Отраслевая специализация МО Черемушкинское сельское поселение - сельское хозяйство. Основными направлением сельскохозяйственной деятельности является животноводство, растениеводство (возделывание зерна, картофеля, овощей). 
На территории сельского поселения осуществляет свою деятельность предприятие по разведению крупного рогатого скота ООО «Корона».
Остальные отрасли хозяйства (торговля, общественное питание, оказание услуг населению) незначительны и выполняют, в основном, обслуживающие функции.
Проектные предложения
Для устойчивого развития экономики сельского поселения необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. Целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Вне производственной сферы малое предпринимательство может развиваться в сфере рекреации, торговли и бытовых услуг.

[bookmark: _Toc7869294][bookmark: _Toc527638438][bookmark: _Toc3085][bookmark: _Toc32721][bookmark: _Toc227305435]6.3.3 Учреждения и предприятия обслуживания населения

 МО Черемушкинское сельское поселение обладает системой учреждений культурно-бытового обслуживания с довольно развитой структурой.
Образование и воспитание
Образовательная система городского поселения - совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Таблица 14 - Перечень объектов образования, расположенных на территории МО Черемушкинское сельское поселение
	№ п/п
	Наименование образовательного учреждения, его филиалов и структурных подразделений с указанием ведомственной принадлежности
	Местоположение (адрес), встроенное или отдельно стоящее здание (если встроено, то куда)
	Мощность учреждения

	
	
	
	Проект
	факт

	1
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Поддубновская средняя школа
	433005, Ульяновская область, Инзенский район, с. Поддубное, 
пер. Школьный, д. 13
	150
	33

	2
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Репьевская основная школа  с дошкольными группами
	433004
Ульяновская область, Инзенский район, с. Репьевка, ул. Советская, 8
	100
	23



В муниципальном образовании Черемушкинское сельское поселение функционирует две школы. Фактическая наполняемость школьных учреждений составляет 22 %. 
Дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования на территории муниципального образования отсутствуют. На базе школы в с. Репьевка функционирует дошкольная группа. Дополнительное образование дети получают в кружках и секциях, функционирующих на базе школ и культурно-досуговых учреждений.
Здравоохранение
Важнейшей составляющей качества жизни является здоровье людей. Интегральным показателем здоровья населения может служить средняя ожидаемая продолжительность жизни. Продолжительность жизни, помимо чисто медицинских аспектов, во многом зависит также от образа жизни, экономического и социального положения людей, уровня образования, обеспеченности жильём и других факторов. Но повышение эффективности и качества именно медицинской помощи было и остаётся важнейшим направлением улучшения здоровья населения, а, следовательно, и увеличения продолжительности жизни.

Таблица 15– Перечень объектов здравоохранения (больницы, поликлиники, амбулатории, ФАПы) на территории МО Черемушкинское сельское поселение
	№п/п
	Наименование медицинской организации (структурных подразделений) 
	Местоположение (адрес)
	Мощность учреждения (число посещений в смену)
	Примечание (техническое состояние существующего здания, строящийся объект, намечено ли строительство, реконструкция, снос, требуется ли перенос на другую площадку - указать причину и др.)

	1.
	ФАП
	с. Аристовка, ул. Центральная, 121
	15
	Ветхое 

	2.
	ФАП
	с. Большая Борисовка, ул. Рабочая, 26
	12
	Удовлетворительное

	3.
	ФАП
	с. Поддубное, пер. Больничный, 18
	14
	Требует капитального ремонта

	4.
	ФАП
	с. Репьевка, ул. Центральная, 40
	12
	Удовлетворительное

	5.
	ФАП
	с. Черемушки, ул. Шоссейная, 29
	15
	Ветхое

	6.
	ФАП
	с. Бояркино, ул. Центральная 13
	9
	Построен и введен в эксплуатацию в 2025г.



Учреждения культуры

Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности является организация досуга, что в свою очередь является одним из факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в первую очередь, молодежи.
Сведения об объектах культуры на территории муниципального образования Черемушкинское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области представлены в таблицах.

Таблица 16 - Учреждения культурно-досугового назначения, функционирующие на территории сельского поселения
	№ 
п/п
	Наименование 
	Адрес 

	1.
	Репьевский центральный сельский Дом культуры
	с. Репьевка, ул. Молодежная, д. 16

	2.
	Бояркинский сельский Дом культуры
	с. Бояркино, ул. Центральная, д. 12

	3.
	Чермушкинский сельский Дом культуры
	с. Черемушки, ул Шоссейная, д. 28

	4.
	Б. Борисовский сельский Дом культур ы
	с. Б. Борисовка, ул. Ленина, д. 23

	5.
	Аристовский сельский Дом культуры
	с. Аристовка, ул. Молодежная, д. 14



Таблица 17 - Перечень объектов культурно-просветительного назначения
	№ п/п
	Наименование 
	Адрес 

	1.
	Поддубновская сельская библиотека- филиал №17
	с. Черемушки, ул. Шоссейная, д. 28

	2.
	Репьевская сельская библиотека- филиал №20
	с. Репьевка, ул. Молодежная, д. 16



Физическая культура и спорт
[bookmark: _Toc279690700][bookmark: _Toc279689957][bookmark: _Toc279689095]Объекты физической культуры и массового спорта, доступные для всего населения муниципального образования представлены:
- хоккейной коробкой площадью 1800 м2 в с. Репьевка, ул. Советская, 2;
- детской и спортивной площадкой площадью 75 м2 в с. Аристовка, ул. Молодежная, 14;
- детской и спортивной площадкой площадью 100 м2 в с. Б.Борисовка, ул. Рабочая, 21;
- детской и спортивной площадкой площадью 50 м2 в с. Черемушки, ул. Шоссейная, 28.
На балансе школы в с. Поддубное 
находится спортивный зал площадью 136 м2 и физкультурно-спортивная зона площадью 3815 м2. На балансе школы в с. Репьевка находится спортивный зал площадью 162 м2  и стадион площадью 2430 м2. 
Спортивные залы, физкультурно-спортивные зоны и стадионы на базе школ предназначены для проведения уроков физкультуры в 1-11 классах, а также занятий спортивных секций в рамках внеурочной деятельности обучающихся. В школах созданы условия, способствующие укреплению здоровья обучающихся посредством физической культуры и спорта.
Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание
Потребительский рынок сегодня – это существенная часть экономики, затрагивающая интересы всего населения. Инфраструктура розничной торговли на 01.01.2025 г. представлена 5 торговыми объектами:
- магазин «Народный» площадью 40 м2 (с. Репьевка, ул. Центральная, д. 20);
- магазин «Перекресток» площадью 30 м2 (с. Репьевка, ул. Центральная, д. 17а);
- магазин «Руслан» площадью 50 м2 (с. Поддубное, ул. Красная горка, д. 12);
- магазин «Пятачок» площадью 30 м2 (с. Поддубное, ул. Красная горка, д. 16а);
- магазин площадью 30 м2 (с. Аристовка, ул. Молодежная, д. 11).
По состоянию на 01.01.2025 на территории поселения нет предприятий общественного питания. Также на территории сельского поселения не функционируют предприятия хозяйственно-бытового обслуживания.
Проектом рекомендуется развивать систему бытового обслуживания и общественного питания на базе индивидуального предпринимательства, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг, увеличит налогооблагаемую базу и создаст дополнительные рабочие места.
Прочие объекты обслуживания населения
В сельском поселении функционируют следующие административно-деловые учреждения:
- МУ администрация муниципального образования Черемушкинское сельское поселение (с. Черемушки, ул. Шоссейная, дом 33);
- отделение почтовой связи Почты России (с. Б. Борисовка, ул. Рабочая, д. 18,);
 - отделение почтовой связи Почты России (с. Аристовка, ул. Центральная, 121);
-  отделение почтовой связи Почты России (с. Репьевка, ул. Советская, 6).
Объекты религиозной организации
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Аристовка;
- Храм архангела Михаила в с. Поддубное.















Таблица 18 – Расчетные показатели обеспеченности населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения согласно Местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования Инзенский район Ульяновской области
	Наименование учреждений обслуживания
	Ед. измерения
	Норма
	Расчетная емкость объектов
	Проектная емкость
	Отклонение от нормы
	Строительство новых объектов

	
	
	значение
	примечание
	
	значение
	% обеспеченности
	значение
	% обеспеченности
	

	Дошкольные образовательные учреждения
	мест
	0,67
	охват 67% детей в возрасте от 0 до 7 лет
	14
	0
	0,0
	14
	-100
	не требуется
(нет необходимости в строительстве)

	Общеобразовательные организации
	мест
	0,1




0,75
	охват 100% детей в возрасте 7 – 15 лет и 75% детей в возрасте 16-17 лет
	119
	250
	209,0
	+131
	+109,7
	не требуется

	Организации дополнительного образования детей
	мест
	0,65
	охват 65% детей в возрасте 5-18 лет
	97
	0
	0,0
	-97
	-100
	не требуется
(нет необходимости в строительстве)

	Межпоселенческая библиотека
	объект
	1 в административном центре района
	1
	2
	200
	+1
	+100
	не требуется

	Центр культурного развития
	объект
	1 в административном центре района
	1
	5
	500
	+4
	+400
	не требуется




	Плоскостные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т.д.)
	общая площадь, м2/1000 чел.
	1950
	2141,6
	8270
	386,2
	6128,4
	+286
	не требуется 

	Зоны массового кратковременного отдыха
	м2 на 1 посетителя
	500, в том числе интенсивно используемая часть для активного отдыха 100. 
Число единовременных посетителей парка - 10% от численности населения
	549133
	0
	0,0
	-549133
	-100
	требуется




Выводы
Итоги комплексной оценки социальной сферы сельского поселения.

Таблица 19 - Социальная сфера МО Черемушкинское сельское поселение
	Наименование
	Торговля
	Быт
	Общепит
	Администрация
	Дошкольные образовательные организации
	Общеобразовательные организации
	Почта
	Амбулатории, ФАП
	Объекты социального обеспечения 
	Объекты спорта
	Библиотеки
	Клубы, дома культуры

	МО Черемушкинское сельское поселение 
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+



Система культурно-бытового обслуживания МО Черемушкинское сельское поселение включает в себя большинство необходимых объектов, предоставляющих муниципальному населению определенный спектр социальных услуг.  
Отклонения от нормативных показателей обеспеченности населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения выявлены по следующим объектам:
- дошкольные образовательные учреждения;
- организации дополнительного образования детей;
- зоны массового кратковременного отдыха.
Строительство дошкольных образовательных учреждений не целесообразно, т.к. количество детей дошкольного возраста на расчетный срок составит 21 человек. Дети будут посещать дошкольные группы на базе школы. Строительство организаций дополнительного образования детей не целесообразно, т.к. дополнительное образование дети получают в кружках и секциях, функционирующих на базе школ и культурно-досуговых учреждений.
Генеральным планом рекомендуется дальнейшее развитие системы культурно-бытового обслуживания до достижения необходимого уровня обеспечения населения зонами массового кратковременного отдыха. 
Организация зон массового кратковременного отдыха генеральным планом предусматривается в населенных пунктах с количеством проживающего населения 200 и более человек. Также для отдыха в рамках рекреационной деятельности, связанной с туризмом, физической культурой и спортом, организацией отдыха и укреплением здоровья граждан население муниципального образования используют территорию лесов, береговых полос рек.
Генеральным планом на расчетный срок планируется строительство следующих объектов:
- парк в с. Большая Борисовка общей площадью 500 м2;
- парк в с. Поддубное общей площадью 500 м2;
- парк в с. Репьевка общей площадью 500 м2;
- парк в с. Черемушки общей площадью 500 м2.
[bookmark: _Toc268263636][bookmark: _Toc342472316][bookmark: _Toc7869295][bookmark: _Toc527638439][bookmark: _Toc10272][bookmark: _Toc9771][bookmark: _Toc227305436]6.3.4 Жилищный фонд, жилищное строительство
По состоянию на 01.01.2025 г. жилищный фонд сельского поселения составляет 47,9 тыс. м2 общей площади.
По итогам 2025 года средняя обеспеченность жильём в сельском поселении в целом на одного человека составляет 47 м2
Жилищный фонд сельского поселения состоит из многоквартирного и индивидуального жилищного фонда. 
По информации из реестра многоквартирных домов, размещенной на сайте Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (https://www.reformagkh.ru), нет многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих расселению.
По материалу стен жилищный фонд достаточно дифференцирован. Сравнительно высокий удельный вес имеют следующие материалы: дерево, камень и кирпич, смешанные материалы. 
В сельском поселении строительство жилья осуществляется в основном частными средствами.
Таким образом, жилищный фонд МО Черемушкинское сельское поселение характеризуется сравнительно средними показателями качества жилищного фонда и низкой обеспеченностью населения. 
Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка цели для решения проблем жилищной сферы, как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправления.

Расчет объемов нового строительства
1. Существующий жилищный фонд – 47957 м2 общей площади.
2. Ветхий и аварийный жилой фонд – 0 м2.
3. Существующий сохраняемый жилищный фонд – 47957 м2
4. Потребность в жилищном фонде на первую очередь и на расчетный срок:
1045 х 48,5 = 50682 м2 (первая очередь строительства)
1098 х 49,0 = 53802 м2 общей площади (расчетный срок)
где: 1045 чел. – численность населения на 01.01.2035 г. 
1098 чел. – численность населения на 01.01.2045 г.
48,5 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел на 01.01.2035 г.;
49,0 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел на 01.01.2045 г.;
5. Объем нового жилищного строительства:
53802 – 47957 = 5845 м2 общей площади.
Сводные расчетные показатели по расчету потребности нового жилищного строительства на расчетный срок представлены в таблице.

Таблица 20 – Расчет жилищного строительства до 2045 года
	№ 
	Наименование
	Единица измерения
	На 01 января 2025 года
	2035 г.
	2045 г.
	Всего за период с 2025 год по 2045 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Численность постоянного населения
	чел.
	994
	1 045
	1 098
	Х

	2.
	Средняя обеспеченность жилищным фондом
	м2/чел
	47, 9
	48,5
	49,0
	Х

	3.
	Жилищный фонд на 01.01.2024 г.
	м2
	47 957
	Х
	Х
	Х

	4.
	Убыль жилищного фонда
	м2
	Х
	0
	0
	0

	5.
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	м2
	Х
	47 957
	50 674
	Х

	6.
	Объемы нового строительства 
	м2
	Х
	2 717
	3 141
	5 858

	7.
	Жилищный фонд к концу периода
	м2
	Х
	50 674
	53 815
	Х



Проектные предложения
Генеральным планом предлагается сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью.
Новое жилищное строительство планируется вести в основном двухэтажными и одноэтажными многоквартирными домами, а также индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками на свободных территориях. 

4.3 [bookmark: _Toc527638441][bookmark: _Toc104304716][bookmark: _Toc54879758][bookmark: _Toc69458971][bookmark: _Toc125622959][bookmark: _Toc150782172][bookmark: _Toc181978797][bookmark: _Toc7869297][bookmark: _Toc114734801][bookmark: _Toc54879428][bookmark: _Toc54879808][bookmark: _Toc136359108][bookmark: _Toc109035811][bookmark: _Toc91234586][bookmark: _Toc141874707][bookmark: _Toc210059261][bookmark: _Toc227305437]
6.4. [bookmark: _Toc14899][bookmark: _Toc9790][bookmark: _Toc7869299][bookmark: _Toc527638443][bookmark: _Toc227305438]Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc22986][bookmark: _Toc19607][bookmark: _Toc227305439]6.4.1 Внешний транспорт
[bookmark: _Toc199358630]Для сельского поселения автомобильные дороги имеют стратегическое значение. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения. 
Железнодорожные и воздушные перевозки из поселения не осуществляются. Водный транспорт на территории поселения не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

Автомобильный транспорт
 МО Черемушкинское сельское поселение располагает развитой транспортной инфраструктурой. Информация по характеристикам автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в сельском поселении представлена в таблице.

Таблица 21– Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	№ п/п
	Идентификационный номер
	Значение дороги
	Наименование автомобильной дороги
	Адрес конца участка, км
	Протяженность по типам покрытия, км

	
	
	
	
	
	Общая
	Асфальтобетон
	Щебень

	1.
	73 210 ОП МЗ Н-001
	Межмуниципальное
	Инза - Папузы

	32,7
	32,7
	28,56
	4,14

	2.
	73 210 ОП МЗ Н-006
	Межмуниципальное
	"Инза - Папузы" - Репьевка - Бояркино

	6,5
	6,5
	6,5
	-



Таблица 22 - Мостовые сооружения сельского поселения
	№
	Идентификационный номер
	Наименование дороги
	Ближайший населенный пункт
	Местоположение мостов, км
	Пересекаемое препятствие

	1
	73 210 ОП МЗ Н-001
	Инза – Папузы
	с. Черемушки
	11+615
	р. Инза

	2
	73 210 ОП МЗ Н-001
	Инза – Папузы
	с. Большая Борисовка
	21+468
	73 210 ОП МЗ Н-002

	3
	73 210 ОП МЗ Н-001
	Инза – Папузы
	с. Аристовка
	29+106
	73 210 ОП МЗ Н-002

	4
	73 210 ОП МЗ Н-006
	«Инза – Папузы» – Репьевка – Бояркино
	с. Репьевка
	1+900
	р. Инза


[bookmark: _Toc527638442][bookmark: _Toc8068][bookmark: _Toc7869298][bookmark: _Toc9732][bookmark: _Toc227305440]6.4.2 Улично-дорожная сеть
Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов МО Черемушкинское сельское поселения.
Улично-дорожная сеть поселения состоит из автомобильных дорог с асфальтовым, щебёночным и грунтовым покрытием. 
Для передвижения пешеходов в МО Черемушкинское сельское поселение не предусмотрены асфальтированные тротуары.  
Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.
[bookmark: _Toc423893503][bookmark: _Toc434834089]Объекты обслуживания и хранения автотранспорта
Основным видом транспорта, преобладающим в границах поселения, остаётся автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. 
Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта. 
Автомобильный парк городского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. 
Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций. 
Выводы
1. Внешнее транспортное обслуживание поселения осуществляется автомобильным транспортом и пассажирскими перевозками.
2. Имеющаяся сеть автомобильных дорог общего пользования позволяет обеспечить как внутренние, так и межмуниципальные транспортные связи. 
3. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется ремонт покрытия проезжих частей.


Проектные предложения
В целях развития транспортной инфраструктуры МО Черемушкинское сельское поселение генеральным планом на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:
- приведение автомобильных дорог к необходимым нормируемым показателям, соответствующим технической категории автомобильной дороги;
- создание сети пешеходных зон;
- дальнейшее развитие сети всех существующих видов транспорта;
- благоустройство, озеленение улиц и проездов.

[bookmark: _Toc12044][bookmark: _Toc13248][bookmark: _Toc227305441][bookmark: _Toc125622963][bookmark: _Toc69458987][bookmark: _Toc141874712][bookmark: _Toc104304732][bookmark: _Toc136359113][bookmark: _Toc91234602][bookmark: _Toc181978802][bookmark: _Toc109035815][bookmark: _Toc150782177][bookmark: _Toc114734805][bookmark: _Toc7869300][bookmark: _Toc527638444]6.5 Инженерная инфраструктура


[bookmark: _Toc13247][bookmark: _Toc32302][bookmark: _Toc227305442]6.5.1 Водоснабжение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды различными категориями потребителей.

В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в следующих населенных пунктах поселения: с. Черемушки, с. Поддубное, с. Аристовка, с. Б. Борисовка, с. М. Борисовка, с. Репьевка. 
Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения. К таким населенным пунктам относятся: с. Бояркино, д. Междуречье, д. Кеньша.
Источниками водоснабжения сельского поселения являются водозаборные скважины:
-  № 765 с. Репьевка (лицензия УЛН 80493 ВЭ до 05.05.2025г.);
- № 2235 с. Поддубное, с. Репьевка (лицензия УЛН 80493 ВЭ до 05.05.2025г.);
- № 2701 с. Большая Борисовка, с. Малая Борисовка (лицензия УЛН 80493 ВЭ до 05.05.2025г.);
- № 2076 с. Аристовка (лицензия УЛН 80493 ВЭ до 05.05.2025г.).

Таблица 23 - Показатели существующей системы централизованного водоснабжения[footnoteRef:3] [3:  Согласно Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Черемушкинское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области на период до 2025 года] 

	Показатель
	Ед. измерения
	Черемушкинское сельское поселение

	- всего
	тыс.куб.м./в год
	50,7

	Среднесуточное водопотребление на 1 человека
	л./в сутки на чел.
	7272

	-на хозяйственно-питьевые нужды
	л./в сутки на чел.
	72

	Протяженность сетей
	км
	32,115



В бактериологическом отношении воды здоровые. Поверхностные водоемы используются в основном для орошения земель и водопоя скота.
Расход воды на пожаротушение
На территории сельского поселения, где функционирует водопровод, проектом предлагается объединение противопожарного хозяйственно-питьевого водопровода.
Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности".
Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принято один пожар с расходом воды 5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на расчетный срок строительства составит:


Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов. Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Проектные предложения
[bookmark: _Toc515533357][bookmark: _Toc7869301][bookmark: _Toc527638445]Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2045 г.  рассчитаны на основании данных о планируемом расходе питьевой воды в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения», с учетом перспективы развития городского поселения.
Таблица 24- Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок МО Черемушкинское сельское поселение
	Наименование потребителей
	Число жителей, чел.
	Норма водопотребления, л/сут. чел.
	Суточный расход воды населением, м3/сут.

	
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	1 045
	1 098
	72
	72
	75
	79,1 

	Неучтенные расходы включая нужды промышленности (15% общего водопотребления)
	Х
	Х
	Х
	Х
	11
	11, 9

	Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления)
	Х
	Х
	Х
	Х
	8
	7, 9

	Итого
	1 045
	1 098
	90
	90
	94
	98, 8



Таблица 25 - Расчет максимального водопотребления на I очередь и расчетный срок
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	I очередь
	Расчётный срок

	1.
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	94 
	99 

	2.
	Коэффициент суточной неравномерности
	
	1,20 
	1,20 

	3.
	Максимальный суточный расход
	м3/сут
	112,8 
	118,6 



Прогнозируемый максимальный суточный расход воды в муниципальном образовании на расчетный срок составит около 119 м3/сутки (I очередь 113 м3/сутки). Рекомендуется наличие водозаборных сооружений общей производительностью не менее 120 м3/сутки.
С целью развития систем водоснабжения рекомендуются следующие мероприятия:
· улучшение состояния санитарно-защитных зон источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
· проведение строительства, реконструкции, модернизации и ремонта объектов водоснабжения, восстановление дебита водозаборных скважин, направленных на обеспечение надежности их работы;
· внедрение новых технологий очистки (доочистки) питьевой воды.
При наличии на территории населенного пункта поверхностного и подземного источников воды схему водоснабжения предлагается устроить по двум системам: для питьевых целей – от подземного источника, для хозяйственно-технических (в том числе и горячее водоснабжение) – от поверхностного источника.
На перспективу в населенных пунктах сельского поселения предлагается капитальный ремонт существующих водозаборных узлов и замена глубинных насосов на артезианских скважинах. 
Водоподготовку в малых населенных пунктах целесообразно проводить на установках заводского изготовления, работающих по безреагентной схеме обработки воды, а также полностью автоматизировать процесс подачи воды. 
В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:
· обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;
· выполнить ограждения I пояса ЗСО;
· в пределах I-III поясов ЗСО водозаборных сооружений разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;
· снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;
· внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

[bookmark: _Toc19312][bookmark: _Toc16111][bookmark: _Toc227305443]6.5.2 Водоотведение
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» даёт определение понятию «водоотведение» как приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.
В соответствии с определением, которое даётся в том же законе, понятие «централизованная система водоотведения (канализации)» это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.
На территории сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует.
Стоки направляются, в основном, на примитивные очистные сооружения в виде выгребов. Далее стоки обеззараживаются на рельефе, нанося значительный ущерб окружающей среду, в первую очередь поверхностным и подземным водам.



Проектные предложения
[bookmark: _Toc7869302][bookmark: _Toc527638446][bookmark: _Toc515533355]В целях улучшения экологической обстановки на территории МО Черемушкинское сельское поселение предлагается организация децентрализованной системы водоотведения. 
Систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков. 
Расчеты среднесуточного водоотведения произведены согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Таблица 26 - Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок
	Наименование потребителей
	Число жителей, чел.
	Норма водоотведения, л/сут.чел.
	Суточный расход, м3/сут.

	
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок

	Население
	1 045
	1 098
	72,0
	72,0
	75
	79

	Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (15% от среднесуточного объёма водоотведения населения )
	Х
	Х
	Х
	Х
	11
	12

	Итого
	1 045
	1 098
	82,8
	82,8
	87
	91



Таблица 27 - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	I очередь
	Расчётный срок

	1.
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	87
	91

	2.
	Среднечасовой расход
	м3/час
	4
	4

	3.
	Коэффициент неравномерности
	-
	2,9
	2,9

	4.
	Максимальный часовой расход
	м3/час
	10
	11

	5.
	Максимальный секундный расход
	л/сек
	3
	3

	6.
	Максимальный суточный расход
	м3/сут
	249
	262



Прогнозируемый максимальный суточный расход водоотведения воды в муниципальном образовании на расчетный срок составит около 262 м3/сутки (I очередь 249 м3/сутки). 


Проектные предложения
[bookmark: _Toc5100][bookmark: _Toc27581]Строительство централизованных систем в населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный или осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.
Генеральным планом на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия для развития системы водоотведения:
- оборудование выгребными ямами жилого сектора.
[bookmark: _Toc227305444]6.5.3 Теплоснабжение
Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.), реконструкция существующих мазутных котельных с переводом их на природный газ. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.
Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. 
Проектные предложения
Мероприятий по развитию систем теплоснабжения населенных пунктов МО Черемушкинское сельское поселение не предусматривается.

[bookmark: _Toc18688][bookmark: _Toc27279][bookmark: _Toc527638448][bookmark: _Toc227305445]6.5.4 Газоснабжение
Основными направлениями использования газа в жилых домах являются приготовление пищи на газовых плитах, нагревание воды в газовых колонках и отопление с помощью локальных источников теплоснабжения, которыми оборудована часть жилой застройки. 
В 2007 году введен в эксплуатацию газопровод высокого и среднего давления, проходящий по территории МО Черемушкинское сельское поселение. Газифицированы три населенных пункта – с. Черемушки (11,45 км, ПРГ – 3 шт.), с. Поддубное (11,64 км, ПРГ – 3 шт.), с.Репьевка (8,82 км, ПРГ – 4 шт.).

Проектные предложения
Схемой территориального планирования Ульяновской области (утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области   30.11.2012 г. №564-П) на территории МО Черемушкинское сельское поселение планируются следующие мероприятия:
- строительство газопровода-отвода к селу Большая Борисовка
- строительство газопровода-отвода к с. Аристовка.

[bookmark: _Toc1694][bookmark: _Toc7869304][bookmark: _Toc10009][bookmark: _Toc227305446]6.5.5 Электроснабжение
Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.
По территории сельского поселения проходят:
- электросетевой комплекс ПС-500 кВ "Пенза-2" с прилегающими ВЛ;
- электросетевой комплекс ВЛ 0,4 - 10 кВ ф8, ф.9 ПС 35/10 кВ "Инза" в Инзенском районе Ульяновской области;
-электросетевой комплекс ВЛ 0,4 - 10 кВ ф.1, ф.3, ф,6, ф7 ПС 35/10 кВ "Борисовка" в Инзенском районе Ульяновской области;
[bookmark: _Toc7869305][bookmark: _Toc527638449][bookmark: _Toc336437451][bookmark: _Toc518319358]- 35кВ ОП "Барышские электрические сети".

Проектные предложения
Генеральным планом предусматривается выполнение следующих мероприятий:
- модернизация существующих трансформаторных подстанций;
- модернизация существующих электрических сетей.

[bookmark: _Toc24036][bookmark: _Toc11370][bookmark: _Toc227305447]6.5.6 Связь, телевидение, интернет
В настоящее время на территории Черемушкинского сельского поселения востребованными являются следующие услуги связи: фиксированная телефонная связь, сотовая связь, Internet (телематические услуги связи), телевизионное вещание.
Помимо основного оператора связи (ПАО «Ростелеком»), предоставляют услуги операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн). Эти же операторы оказывают услуги выхода в сеть Internet и услуги передачи данных.
Телефонная связь на территории МО Черемушкинское сельское поселение осуществляется посредством автоматических телефонных станций.
В МО Черемушкинское сельское поселение функционирует два почтовых отделения АО «Почта России»: - отделение почтовой связи № 433004 Почты России (с. Репьевка); - почтовое отделение (Ленина ул., 21, село Б. Борисовка).
В последнее время перечень услуг, оказываемый почтовыми отделениями связи, значительно расширился: ведется прием и выдача пенсий и социальных пособий, реализация газет и журналов в розницу, принимаются счета на оплату коммунальных и иных услуг и т.д.
Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что в целом системы телекоммуникаций обеспечивают необходимый уровень обслуживания.
Проектные предложения
Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:
- повышение уровня цифровизации населения и предоставление пользователям комплекса услуг связи и информационного обеспечения;
- поддержание объектов связи в работоспособном состоянии;
- расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий.
[bookmark: _Toc29596][bookmark: _Toc31196][bookmark: _Toc227305448]6.6 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ
В целях оптимизации обращения с отходами на территории Ульяновской области Приказом Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от 14.11.2019 № 55 разработана и утверждена Территориальная схема обращения с отходами Ульяновской области (далее – Территориальная схема).
Территориальная схема содержит информацию о текущей ситуации в области обращения с ТКО на территории Ульяновской области, определяет перспективу развития отрасли обращения с ТКО, границы зон деятельности региональных операторов; технико-экономическое обоснование их деятельности, с учетом наилучших доступных технологий. 
К твёрдым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных заведениях, гостиницах, детских садах и др.).
Основными источниками образования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории округа являются:
- постоянно проживающее население;
- учреждения общественного назначения;
- предприятия промышленности и сельского хозяйства;
- организации и объекты торговли.
Все твёрдые коммунальные отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для ТКО. 
На территории муниципального района организованы контейнерный (603 контейнера) и раздельный сбор ТКО. Вывоз КГО осуществляется по заявкам.
Деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории района, осуществляет ООО «Горкомхоз» (сортировка). На территории района в целях недопущения организации несанкционированных свалок, проводится работа по созданию площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. 
В соответствии с Территориальной схемой образующиеся отходы потребления направляются для конечного размещения на полигон ТКО ООО «Гео-Сервис», расположенный по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, СПК «Репьевский» (кадастровый номер - 73:04:04 29 01:11). № ОРО в ГРОРО 73-00014-З-00272-310315.

Таблица 28– Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов МО Черемушкинское сельское поселение
	№ п/п
	Адрес нахождения
	Данные о технических характеристиках

	
	
	Сведения о покрытии
	Площадь контейнерной площадки, кв.м
	Количество контейнеров (бункера)
	Объем контейнера (бункера), куб.м

	1.
	с. Черемушки,ул. Колхозная
	грунт
	4
	1
	4

	2.
	с. Черемушки, ул. Шоссейная, 
д.47
	грунт
	4
	1
	4

	3.
	с.Черемушки, ул.. Шоссейная, 28
	грунт
	
	
	

	4.
	с.Черемушки, ул..Шоссейная,60
	грунт
	
	
	

	5.
	с.Черемушки, ул.Полевая,1
	грунт
	
	
	

	6.
	с.Черемушки, ул.Парковая,8
	грунт
	4
	1
	4

	7.
	с.Черемушки, ул.Шоссейная,56
	грунт
	4
	1
	4

	8.
	с.Черемушки, ул.. Парковая,9
	грунт
	2
	1
	2

	9.
	с.Черемушки, Шоссейная, перекресток на ул.
Тельмана, д.2
	грунт
	2
	1
	2

	10.
	с.Черемушки, ул.Шоссейная, 7
	грунт
	2
	1
	2

	11.
	с.Черемушки, ул.Шоссейная,30
	грунт
	2
	1
	2

	12.
	с.Бол.Борисовка, Ул. Заречная, 21
	грунт
	2
	1
	2

	13.
	с.Бол.Борисовка, ул. Рабочая, 31
	грунт
	2
	1
	2

	14.
	с.Бол.Борисовка, Ул. Юбилейная,16
	бетон
	2
	1
	2

	15.
	с.Бол.Борисовка, ул. Рабочая,30
	грунт
	2
	1
	2

	16.
	с.Бол.Борисовка, Ул. Рабочая, 16
	грунт
	4
	1
	4

	17.
	с.Бол.Борисовка, ул. Ленина,23
	грунт
	4
	1
	4

	18.
	с. Бол.Борисовка, ул.Рабочая, 20
	грунт
	2
	НЕТ
	

	19.
	с. Бояркино, ул. Центральная, 
д.24
	грунт
	2
	НЕТ
	

	20.
	с.Бояркино, ул.Советская,12
	грунт
	2
	НЕТ
	

	20.
	с.Бояркино, ул..Труда,25
	грунт
	2
	НЕТ
	

	22.
	с.Бояркино, ул.Речная,17
	грунт
	2
	НЕТ
	

	23.
	с.Бояркино, ул..Новая,13
	грунт
	2
	НЕТ
	

	24.
	с.Бояркино, ул..Зеленая,6
	грунт
	2
	НЕТ
	

	25.
	с.Бояркино, ул..Почтовая,35
	грунт
	2
	НЕТ
	

	26.
	с.Бояркино, ул..Мира,7
	грунт
	4
	1
	4

	27.
	с.Бояркино, ул..Луговая,13
	грунт
	2
	1
	2

	28.
	с. Бояркино, ул. Почтовая, д.1
	грунт
	2
	1
	2

	29.
	с.Мал.Борисовка, ул. Школьная,81
	грунт
	4
	1
	

	30.
	с.Мал. Борисовка, ул. Школьная,18
	грунт
	4
	1
	4

	31.
	с. Мал. Борисовка, ул. Школьная, 45
	грунт
	4
	1
	4

	32.
	с. Междуречье, ул. Верхняя, 
д.22
	грунт
	2
	НЕТ
	

	33.
	с. Поддубное, пер. Первый, д4
	бетон
	2
	НЕТ
	

	34.
	с.Поддубное, Пер.Школьный,7
	бетон
	2
	1
	2

	35.
	с.Поддубное, ул.Луговая,19
	грунт
	2
	1
	2

	36.
	с.Поддубное, ул. Молодежная, 16
	бетон
	2
	1
	2

	37.
	с.Поддубное, ул. Мира, 21
	бетон
	2
	1
	2

	38.
	с.Поддубное, Пер.Больничный,4
	грунт
	2
	1
	нет 

	39.
	с.Поддубное, Пер.Второй,20
	бетон
	2
	1
	2

	40.
	с.Поддубное, ул..Красная горка,11
	грунт
	2
	1
	НЕТ

	41.
	с.Поддубное, ул. Красная горка, 20
	бетон
	2
	1
	2

	42.
	с.Поддубное, ул.Красная горка,46
	бетон
	2
	1
	2

	43.
	с. Поддубное, ул. Красная Горка, д.1
	грунт
	4
	1
	4

	44.
	с.Поддубное, ул. Мира, 21
	бетон
	2
	1
	2

	45.
	с.Репьевка, ул.Заречная, д.4
	грунт
	2
	НЕТ
	

	46.
	с.Репьевка, ул.Новая, 5
	грунт
	2
	НЕТ
	

	47.
	с.Репьевка, ул.Молодежная, 1
	грунт
	2
	НЕТ
	

	48.
	с.Репьевка, ул.Деревенская,5
	грунт
	2
	НЕТ
	

	49.
	с.Репьевка, ул.Специалистов ,1
	грунт
	2
	НЕТ
	

	50.
	с.Репьевка, ул..Конечная.6
	грунт
	2
	НЕТ
	

	51.
	с.Репьевка, ул.Луговая,3
	грунт
	2
	НЕТ
	

	52.
	с.Репьевка, ул.Центральная, 34
	грунт
	2
	НЕТ
	

	53.
	с.Репьевка, ул..Центральная, 21
	грунт
	2
	НЕТ
	

	54.
	с. Репьевка, ул.Центральная ,6
	грунт
	2
	НЕТ
	

	55.
	с. Репьевка, ул. Советская, д.4
	грунт
	4
	1
	4

	56.
	с. Репьевка, ул. Цетральная, д12
	грунт
	4
	1
	4

	57.
	с. Репьевка, ул. Заречная, д.1
	грунт
	2
	1
	2

	58.
	с.Аристовка, ул. Центральная, 135
	бетон
	2
	1
	2

	59.
	с.Аристовка, ул. Центральная, 75
	бетон
	2
	1
	2

	60.
	с.Аристовка, ул. Центральная, 34
	бетон
	2
	1
	2

	61.
	с.Аристовка, ул. Центральная, 19
	бетон
	2
	1
	2

	62.
	с.Аристовка, ул.Молодежная, 4
	бетон
	2
	1
	2

	63.
	с.Аристовка, ул. Молодежная, 8
	бетон
	2
	1
	2

	64.
	с.Аристовка, Ул. Молодежная,26
	бетон
	2
	1
	2

	65.
	с. Поддубное, ул. Школьная, 63
	бетон
	1,5
	1
	0,36

	66.
	с.Репьевка, ул.Советская, д.8
	грунт
	2
	НЕТ
	


Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Ульяновской области, объекты размещения отходов производства и потребления на территории МО Черемушкинское сельское поселение отсутствуют.
Объекты по обеззараживанию и обезвреживанию медицинских отходов на территории МО Черемушкинское сельское поселение отсутствуют.
Кладбища
В ведении администрации муниципального образования Черемушкинское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области находятся семь кладбищ, расположенные в с. Аристовка и с. Поддубное, с. Б. Борисовка, с. Бояркино, с. Репьевка, д. Междуречье Кладбище д. Кеньша закрыто для мест захоронения. 

Расчет обеспеченности территории МО Черемушкинское сельское поселение местами захоронения
При расчете обеспеченности территории сельского поселения местами захоронения использовались показатели СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Предельные значения минимально допустимого уровня обеспеченности объектами захоронения составляют для кладбища традиционного захоронения - 0,24 га на 1000 человек населения. 
1098/ 1000 * 0,24 = 0,26 га
Таким образом, минимальная свободная площадь, выделенная под места захоронения в сельском поселении на расчетный срок должна составлять не менее 0,26 га. 
Проектные предложения
Санитарная очистка территории
Генеральным планом на расчетный срок предлагается:
	 - приведение в соответствии с экологическими и санитарными нормами всех существующих площадок для сбора и накопления ТКО;
- организация сбора и удаление вторичного сырья; 
- организация безопасного сбора и утилизации медицинских, строительных и промышленных отходов в соответствии с нормативными требованиями; 
- организация регулярной механизированной уборки дорожных покрытий. 	
Кладбища
Генеральным планом на расчетный срок предлагается:
- обеспечение сельского поселения свободной площадью кладбищ не менее 0, 26 га. В сельском поселении нет потребности в обустройстве новых мест захоронения.

[bookmark: _Toc15369][bookmark: _Toc3779][bookmark: _Toc227305449]6.7 Санитарно-экологическое состояние окружающей среды
Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных проблем. 
Основными источниками загрязнения воздуха МО Черемушкинское сельское поселение являются: автомобильный транспорт, сельскохозяйственные и промышленные предприятия, котельные. 
Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:
- природно-климатические показатели;
- выбросы от промышленных объектов;
- выбросы от инженерных и отопительных объектов;
- выбросы от автотранспорта. 
Состояние окружающей среды муниципального образования оценивается как удовлетворительное. На территории поселения отсутствуют промышленные объекты, которые могли бы вносить существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха.
К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха от передвижных и стационарных источников можно отнести: взвешенные вещества, оксид углерода, оксид азота.
Проектные предложения
Поддержание экологической ситуации в отношении атмосферного воздуха на данной территории возможно проводить в двух направлениях: 
- максимально-возможное ограничение выбросов в атмосферу вредных примесей;
- рациональное размещение проектируемых промышленных объектов, с учетом нормативно-правовых документов и законодательства РФ в области охраны окружающей среды.
Для решения указанной проблемы необходимо усилить контроль качества реализуемого автомобильного топлива, расширить применение технических усовершенствований автотранспортных средств, обеспечить рациональную систему дорожного движения.
На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.
Состояние водных ресурсов
Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностный сток с селитебных, промышленных и сельскохозяйственных территорий, неорганизованный сброс неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих ливневой канализации. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них с поверхностным стоком с урбанизированных территорий. 
Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов на территории являются: 
- талые воды с автомобильных дорог; 
- неочищенные сточные воды предприятий; 
- неочищенные сточные воды дождевой канализации. 
Характерными загрязняющими веществами являются трудно- и легкоокисляемые органические вещества (по ХПК и БПК5), соединения железа, меди, цинка, марганца, нефтепродукты. Их высокое содержание, за исключением нефтепродуктов, обусловлено природными факторами. 
Согласно Государственного доклада о состоянии и охране окружающей среды Ульяновской области в 2023 году мониторинг радиоактивного загрязнения в муниципальном образовании «Инзенский район» осуществляет МС Инза в селе Троицкое.
Подземные воды, как наиболее динамичный компонент литосферы, активно реагируют на антропогенное воздействие. Это проявляется в изменении гидрогеохимической обстановки, гидродинамических условий, уровней грунтовых и напорных вод, их загрязнении, образованию заболачивания, подтоплении территории.
Проектные предложения
Для стабилизации экологической обстановки на водных объектах Генеральным планом предлагается:
- организация систем сбора и очистки ливневых стоков;
- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны и водоохранных зон рек;
- действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством.
С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов проектом генерального плана рекомендуются следующие мероприятия: 
- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке. 
Состояние почвенного покрова
Почвенный покров является важнейшим природным образованием. Почва является основным источником продовольствия, обеспечивающим 97-98% продовольственных ресурсов населения. Вместе с тем, почвенный покров является местом, на котором размещается промышленное и сельскохозяйственное производство. Результаты антропогенной деятельности оказывают влияние на состав почвенного покрова и его качественные характеристики. Важнейшее свойство почвенного покрова - его плодородие, под которым понимается совокупность свойств почвы, удовлетворяющих потребность растений в элементах питания, воде, обеспечивающих их корневые системы достаточным количеством воздуха, тепла для нормальной жизнедеятельности и создания урожая. Именно это важнейшее качество почвы, отличает ее от горной породы. 
Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются: 
– возникновение стихийных свалок; 
– несоблюдение утверждённого порядка захоронения трупов домашних животных; 
– недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов. 
Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек). 
Значимым источником загрязнения почв и подземных вод в границах сельского поселения является большая часть территории жилой застройки. Сточные хозяйственно-бытовые воды не канализованной жилой застройки и от личных подсобных хозяйств сливаются в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы. Поскольку не все данные устройства герметичны, и частично представляют собой необорудованные специальным образом земляные ямы, то стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.
Так же почвы подвергаются загрязнению, в зоне влияния автомобильных дорог, горюче-смазочными материалами, соединениями тяжелых металлов, дорожной пылью, оказывающими негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье людей в целом. 
Проектные предложения
Комплекс мероприятий по охране почв от загрязнения включает следующие предложения:
– инженерная подготовка территории, планируемой к застройке; 
– устройство асфальтобетонного покрытия дорог; 
– устройство отмосток вдоль стен зданий; 
– расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водных объектов; 
– защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ; 
– для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение; 
– биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий; 
– устройство зеленых лесных полос вдоль транспортных коммуникаций. 
Для восстановления утрачиваемого плодородия рекомендуется проведение почвозащитных мероприятий, а также внесение минеральных и органических удобрений. 
На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля состояния почвенного покрова, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав. 
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Анализ современного состояния территории населенных пунктов показал, что при освоении новых территорий возникает необходимость в планировке территории, организации поверхностного стока, сбор его, очистка и сброс в водоемы. При проектировании улиц учитывались требования СНиП 2.07.01.89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" по созданию нормальных условий для движения транспорта, пешеходов и отвода поверхностной воды с прилегающих территорий, и улично-дорожной сети.
[bookmark: _Toc114745493][bookmark: _Toc108871516][bookmark: _Toc129858873][bookmark: _Toc109205331]Комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории должен быть направлен на охрану и восстановление природной среды.
При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.
Защита от подтопления должна включать в себя:
- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;
- водоотведение;
- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;
- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.
Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.
Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.
В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.
В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весеннего половодья и дождевых паводков.
Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.
При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов.

[bookmark: _Toc25284][bookmark: _Toc9520][bookmark: _Toc227305451]6.9. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения

К зонам с особыми условиями использования территорий, определяющим ограничения использования территории в границах сельского поселения, относятся следующие:
санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
охранные зоны инженерных коммуникаций:
- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
- охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;
- охранная зона линий и сооружений связи.
водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы;
зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) могут быть:
1) нормативная СЗЗ, размер определяется в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
2) расчётная (предварительная) СЗЗ, ориентировочный размер должен быть обоснован проектом СЗЗ с расчётами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.);
3) установленная (окончательная) СЗЗ, размер определяется на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчётных параметров, утверждённая в установленном порядке; в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 СЗЗ и ограничения использования земельных участков, расположенных в её границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в ЕГРН.
Согласно Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ориентировочные, расчётные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекратили существование                          с 01.01.2026г.
На момент подготовки изменений в генеральный план в ЕГРН сведения о санитарно-защитных зонах на территории сельского поселения отсутствуют.
Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с Изменениями №1,2,3); СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы (Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*); СП 284.1325800.2016 Трубопроводы промысловые для нефти и газа; СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-202».
Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.
Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утверждённым в установленном порядке методам расчёта рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учётом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счёт вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.
Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Таблица 29 - Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон
	Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):
	В санитарно-защитной зоне не допускается размещать

	нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
здания управления, конструкторские бюро;
здания административного назначения;
научно-исследовательские лаборатории;
поликлиники;
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
бани, прачечные;
объекты торговли и общественного питания;
мотели, гостиницы;
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
пожарные депо;
местные и транзитные коммуникации, линии электропередач;
электроподстанции, нефте- и газопроводы;
артезианские скважины для технического водоснабжения;
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
канализационные насосные станции;
сооружения оборотного водоснабжения;
автозаправочные станции;
станции технического обслуживания автомобилей;
в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
	жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны;
зоны отдыха;
территории курортов, санаториев и домов отдыха;
территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки;
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
спортивные сооружения, детские площадки;
образовательные и детские учреждения, 
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

	
	в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать 
объекты по производству лекарственных веществ;
лекарственных средств и (или) лекарственных форм;
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
объекты пищевых отраслей промышленности;
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.



Охранные зоны инженерных коммуникаций.
Охранные зона газопроводов и систем газоснабжения

В ЕГРН сведения об охранных зонах газопроводов, проходящих по территории муниципального образования не внесены.
1.Охранная зона устанавливается вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.
2.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон газораспределительной сети устанавливаются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Охранные зоны объектов электроэнергетики

Устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Таблица 30 – Охранная зона воздушных линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования
	№
	Напряжение линий электропередач, кВ
	ЗСР, м

	1
	2
	3

	1
	до 1
	2

	2
	1 - 20
	10

	3
	110
	20

	4
	500
	30



Таблица 31 - Ограничения на использование территорий охранных зон инженерной инфраструктуры
	Зона
	Ограничения

	Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)
	1) В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
· набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
· размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
· находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
· размещать свалки;
· производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
2) В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, запрещается:
· складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
· размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
(в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 N 736)
· использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
· бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
· осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
3) В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
· строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
· горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
· посадка и вырубка деревьев и кустарников;
· дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
· проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоёмы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учётом максимального уровня подъёма воды при паводке;
· проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
· земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
· полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
· полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
4) В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
· размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
(в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года N 736)
· складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
· устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

	Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения
	Границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утверждённых в установленном порядке нормативных документов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.
1) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается (юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующими объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющими в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность):
· строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
· сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
· разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
· перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
· устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
· огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
· разводить огонь и размещать источники огня;
· рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
· открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
· набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
· самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
2) Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 1, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.
3) Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 1 и 2, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.


Охранная зона линий и сооружений связи
[bookmark: bookmark107]Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи осуществляется в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
Охранная зона устанавливается вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон газораспределительной сети устанавливаются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
[bookmark: bookmark104]Порядок охраны магистральных газопроводов регулируется Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах».

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
В ЕГРН сведения Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, проходящих по территории муниципального образования не внесены.
Использование территорий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Таблица 32 - Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
	Пояс ЗСО
	Запрещается в ЗСО
	Допускается в ЗСО

	1
	2
	3

	I пояс
	все виды строительства;
проживание людей;
посадка высокоствольных деревьев;
применение ядохимикатов и удобрений;
размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений;
спуск сточных вод, в т. ч. водного транспорта;
купание, стирка белья, водопой скота;
другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
	ограждение;
планировка территории;
озеленение;
отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему канализационных очистных сооружений.

	II пояс 

	закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов, разработка недр земли;
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.;
применение удобрений и ядохимикатов;
расположение стойбищ и выпас скота;
рубка главного пользования и реконструкция;
сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод
	купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации
рубки ухода и санитарные рубки леса
новое строительство с организацией отвода стоков на канализационные очистные сооружения
добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором
отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям
санитарное благоустройство территории населённых пунктов

	III пояс
	размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.;
применение удобрений и ядохимикатов;
расположение стойбищ и выпас скота;
рубка главного пользования и реконструкция; 
сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод
	



Водоохранные зоны, прибрежные защитные 
полосы, береговые полосы
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озёр, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 

Таблица 33 - Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос
	Зоны
	Запрещается
	Допускается

	1
	2
	3

	Водоохранная зона 

	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
хранение пестицидов и агрохимикатов, (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестецидов и агрохимикатов;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьёй 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
	проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учётом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приёма таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приёмники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещённых в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в предыдущем пункте, допускается применение приёмников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

	Прибрежная защитная полоса
	В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
	

	Береговая полоса
	использование для передвижения механических транспортных средств
	Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств


На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 ВК РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.
Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.
В границах водоохранных зон допускается создание дорог необщего пользования, в том числе лесных дорог, для движения транспортных средств автомобильного транспорта на период создания объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, при условии проведения мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения, засорения водоохранных зон и водных объектов, заиления и истощения их вод, а также на сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (оборудование таких дорог деревянными настилами, бетонными плитами, подсыпка щебня или гравия). Такие дороги после того, как отпадает в них надобность, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, - рекультивации.
Кроме того, исходя из норм ВК РФ водоохранная зона озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв.м. не устанавливается.
Также в соответствии с частью 6 статьи 6 ВК РФ вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предусматривается полоса земли, предназначенная для общего пользования (береговая полоса).
Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ.
В ЕГРН содержатся сведения о следующих водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, расположенных в границах муниципального образования:
- водоохранная зона реки Инза на территории Ульяновской области (реестровый номер 73:00-6.491);
- водоохранная зона реки без названия у с. Чаадаевка на территории Ульяновской области (реестровый номер 73:00-6.484);
- водоохранная зона реки Какорма в границах Инзенского района Ульяновской области (реестровый номер 73:04-6.402);
- водоохранная зона реки Сызганка в границах Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской области (реестровый номер 73:00-6.423);
- прибрежная защитная полоса реки Инза на территории Ульяновской области (реестровый номер 73:00-6.480);
- прибрежная защитная полоса реки без названия у с. Чаадаевка на территории Ульяновской области (реестровый номер 73:00-6.485);
- прибрежная защитная полоса реки Какорма в границах Инзенского Ульяновской области (реестровый номер 73:04-6.401);
- прибрежная защитная полоса реки Сызганка в границах Инзенского и Базарносызганского районов Ульяновской области (реестровый номер 73:04-6.416).

[bookmark: _Toc69458997][bookmark: _Toc150782188][bookmark: _Toc104304743][bookmark: _Toc114734817][bookmark: _Toc91234613][bookmark: _Toc136359124][bookmark: _Toc141874723][bookmark: _Toc109035826][bookmark: _Toc54879439][bookmark: _Toc54879819][bookmark: _Toc54879769][bookmark: _Toc125622975][bookmark: _Toc181978826][bookmark: _Toc518319380][bookmark: _Toc527638472][bookmark: _Toc24843][bookmark: _Toc16376][bookmark: _Toc227305452]6.10. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории
Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения городского поселения направлен на обеспечение реализации полномочий городского поселения, а также на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учётом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития. 
 Реализация запланированных мероприятий генеральным планом приведет к устойчивому социально-экономического развитию территории, рациональному использованию земель и их охраны, развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, охране природы, защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышению эффективности управления развитием территории, а также улучшение качества жизни населения.
Генеральным планом строительство объектов местного значения не предусмотрено. 
[bookmark: _Toc6866][bookmark: _Toc12649][bookmark: _Toc227305453]7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
[bookmark: _Toc3607][bookmark: _Toc199358658][bookmark: _Toc32360][bookmark: _Toc532474252][bookmark: _Toc7697454][bookmark: _Toc227305454]7.1 Методология формирования перечня основных фактов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории
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Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций – условия и объекты, которые сами по себе не являются непосредственными источниками появления нежелательных результатов, но увеличивают вероятность возникновения поражающих факторов, способных существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению или существенному нарушению жизненных условий населения. 
Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ, чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
Согласно Приказу МЧС РФ от 10.06.1996 № 383 «О совершенствовании экспертной деятельности в интересах предупреждения чрезвычайных ситуаций»:
1. Источник чрезвычайной ситуации – это опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространённая инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 
2. Риск возникновения чрезвычайной ситуации – это вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска. 
3. Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации – это составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. 
4. Поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации – это негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника ЧС на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду. 
5. Пострадавший в чрезвычайной ситуации – это человек, пораженный, либо понесший материальные убытки в результате возникновения чрезвычайной ситуации. 
6. Пораженный в чрезвычайной ситуации – это человек, заболевший, травмированный или раненый в результате поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации. 
7. Зона чрезвычайной ситуации – это территория или акватория, на которой в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации или распределения его последствий из других районов возникла чрезвычайная ситуация.
8. Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. 
Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 
Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. Поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации – негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 
Опасное природное явление: событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. 
Согласно ГОСТ Р 22.0.11-99 последствия природных чрезвычайных ситуаций – социальный, экономический и экологический ущербы в результате воздействия источников природных ЧС на население, территорию и окружающую природную среду. Ущерб социальный – безвозвратные и санитарные потери людей, материальные потери личной собственности, затраты на лечение пострадавших и на восстановление трудоспособности, морально-психологические издержки и снижение уровня жизни. 
Ущерб экономический – материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (разрушениями) объектов производственной сферы экономики, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей. Ущерб экологический – это ущерб, нанесенный окружающей природной среде. 
Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 техногенная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 
Источник техногенной чрезвычайной ситуации – это опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. 
Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.
Техногенная опасность – состояние, внутренне присущее технической системе, промышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде поражающих воздействий источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду при его возникновении, либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов. 
Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – это составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. 
Поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной ситуации – это негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника техногенной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду; потенциально опасное вещество.
Опасное вещество – вещество, которое вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений. 
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Определение возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводится путем оценки возможных последствий действия поражающих факторов, характеризуемых физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. 
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Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, карст, просадка в лесовых грунтах, эрозия, переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, штормовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар. 
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице.

Таблица 34- Перечень поражающих факторов источников природных ЧС
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1. Опасные геологические процессы

	1.1 Землетрясение  
	Сейсмический  
	Сейсмический удар; деформация горных пород; взрывная волна; извержение вулкана; нагон волн (цунами); гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; затопление поверхностными водами; деформация речных русел

	
	Физический 
	Электромагнитное поле 

	1.2 Вулканическое извержение 
	Динамический 
	Сотрясение земной поверхности; деформация земной поверхности; выброс, выпадение продуктов извержения; движение лавы, грязевых, каменных потоков; гравитационное смещение горных пород 

	
	Тепловой (термический) 
Химический
Теплофизический 
	Палящая туча
Лава, тефра, пар, газы 
Загрязнение атмосферы, почв, грунтов, гидросферы 

	
	Физический
	Грозовые разряды

	1.3 Оползень. Обвал 
	Динамический
	Смещение (движение) горных пород 

	
	Гравитационный 
	Сотрясение земной поверхности

	
	
	Динамическое, механическое давление смещенных масс

	
	
	Удар 

	1.4 Карст (карстово- суффозионный процесс) 
	Химический 
	Растворение горных пород

	
	Гидродинамический 
	Разрушение структуры пород

	
	
	Перемещение (вымывание) частиц породы 

	
	Гравитационный 
	Смещение 

	
	
	Деформация земной поверхности
	

	1.5 Просадка в лесовых грунтах 
	Гравитационный 
	Деформация земной поверхности

	
	
	Деформация грунтов 

	1.6 Переработка берегов 
	Гидродинамический 
	Удар волны

	
	
	Размывание (разрушение) грунтов

	
	
	Перенос (переотложение) частиц грунта 

	
	Гравитационный 
	Смещение (обрушение) пород в береговой части 

	2. Опасные гидрологические явления и процессы

	2.1 Подтопление 
	Гидростатический 
	Повышение уровня грунтовых вод 

	
	Гидродинамический 
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод 

	
	Гидрохимический 
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов

	
	
	Коррозия подземных металлических конструкций 

	2.2 Русловая эрозия 
	Гидродинамический 
	Гидродинамическое давление потока воды

	
	
	Деформация речного русла 

	2.3 Цунами 
Штормовой нагон воды 
	Гидродинамический 
	Удар волны

	
	
	Гидродинамическое давление потока воды

	
	
	Размывание грунтов

	
	
	Затопление территории

	
	
	Подпор воды в реках 

	2.4 Сель 
	Динамический 
	Смещение (движение) горных пород

	
	Гравитационный 
	Удар

	
	
	Механическое давление селевой массы 

	
	Гидродинамический 
	Гидродинамическое давление селевого потока 

	
	Аэродинамический 
	Ударная волна 

	2.5 Наводнение
Половодье
Паводок
Катастрофический паводок 
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	
	Гидрохимический 
 
 
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов 

	2.6 Затор. Зажор
	Гидродинамический
 
	Подъем уровня воды

	
	
	Гидродинамическое давление воды 

	2.7 Лавина снежная 
  
	Гравитационный
	Смещение (движение) снежных масс

	
	Динамический
 
	Удар

	
	
	Давление смещенных масс снега

	
	Аэродинамический 
 
	Ударная воздушная волна

	
	
	Звуковой удар 

	3. Опасные метеорологические явления и процессы

	3.1 Сильный ветер
	Аэродинамический  
	Ветровой поток

	Шторм
	
	Ветровая нагрузка

	Шквал
	
	Аэродинамическое давление

	Ураган
	
	Вибрация 

	3.2 Смерч
	Аэродинамический 
	Сильное разряжение воздуха

	Вихрь 
	
	Вихревой восходящий поток

	
	
	Ветровая нагрузка 

	3.3 Пыльная буря 
	Аэродинамический 
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов 

	3.4 Сильные осадки 
	-
	-

	3.4.1 Продолжительный 
дождь (ливень) 
	Гидродинамический  
	Поток (течение) воды, затопление территории 

	3.4.2 Сильный снегопад 
	Гидродинамический 
	Снеговая нагрузка, снежные заносы 

	3.4.3 Сильная метель
	Гидродинамический 
	Снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы 

	3.4.4 Гололед  
	Гравитационный 
	Гололедная нагрузка

	
	Динамический 
	Вибрация 

	3.4.5 Град 
	Динамический 
	Удар 

	3.5 Туман 
	Теплофизический 
	Снижение видимости (помутнение воздуха) 

	3.6 Заморозок 
	Тепловой 
	Охлаждение почвы, воздуха 

	3.7 Засуха 
	Тепловой 
	Нагревание почвы, воздуха 

	3.8 Суховей 
	Аэродинамический. 
	Иссушение почвы 

	
	Тепловой 
	 -

	3.9 Гроза 
	Электрофизический 
	Электрические разряды 

	4. Природные пожары

	4.1 Пожар ландшафтный, степной, лесной 
	Теплофизический 
	Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздуха, опасные дымы 

	
	Химический 
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы 
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Согласно Приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10 октября 2022 года №994 опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества (на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях), разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод). Потенциально опасные объекты (далее – ПОО) на территории Черемушкинского сельского поселения отсутствуют.
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Согласно требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий, задача по формированию перечня основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории сводится к определению: опасных природных явлений или процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей; потенциально опасных объектов, на которых в результате аварий способны сформироваться источники поражающего воздействия, создающие на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящие к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде установок, складов, хранилищ, инженерных сооружений и коммуникаций, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод). 
На основе оценок прогнозирования поражающих факторов определяется возможный наиболее опасный результат поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации, негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду, который выражается в количественных показателях степени опасности ЧС (степень риска, возможные людские и материальные потери). 
Для оценки степени опасности ЧС используются требования следующих документов: 
· Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
· Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10 октября 2022 года №994 «Об утверждении Обязательных для выполнения требований к потенциально опасным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». По результатам оценки степени опасности ЧС формируется перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории. 
По результатам оценки степени опасности ЧС формируется перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для исследуемой территории. 
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Для определения границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по степени опасности в процессе исследования возможных последствий чрезвычайных ситуаций используются результаты оценок поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации – негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, на сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду, которые выражены в количественных показателях степени опасности ЧС (степень риска, возможные людские и материальные потери). 
При прогнозировании чрезвычайных ситуаций определяются: 
· показатели степени риска для населения (потенциальный риск, коллективный риск, индивидуальный риск, риск нанесения материального ущерба); 
· опасность, которую представляет чрезвычайная ситуация в общем (интегральном) риске чрезвычайных ситуаций. 
Для установления степени риска чрезвычайных ситуаций характера определяются: 
· расчетные сценарии (условия возникновения, поражающие факторы, продолжительность их воздействия и масштабы); 
· частоты или вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций по каждому из выбранных расчетных сценариев; 
· границы зон, в пределах которых может осуществляться поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации; 
· распределение людей (производственного персонала и населения) на территории, в пределах которой может осуществляться поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации. 
Определение степени риска чрезвычайных ситуаций производится на основе нормативно-методической документации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их воздействия. 
При отсутствии достаточных исходных данных для определения степени риска чрезвычайных ситуаций допускается использование информации об оценках риска для объектов-аналогов, а также статистические данные о частотах их проявления. 
[bookmark: _Toc532474258][bookmark: _Toc7697460]Общая картина влияния всех негативных факторов в границах территории выявляется оценкой комплексного риска, который определяет возможность наступления негативных последствий случайных событий от нескольких опасностей за заданный интервал времени, установленный и принимаемый равным одному году.
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Возникновение риска связано с нарушением эксплуатации радиационного опасного объекта – ОАО «Государственный научный центр 
Научно-исследовательский институт атомных реакторов», расположенного на территории муниципального образования «Город Димитровград» и выбросом в атмосферу радиоактивных веществ.
За 49-летний период мониторинга зарегистрировано на территории области возникновение 1 ЧС.
Из-за человеческого фактора имеется низкая вероятность возникновения ЧС и загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами.
Риск возникновения ЧС, связанный с авиационными катастрофами и авариями
На территории муниципального образования «город Ульяновск» расположены 2 аэропорта. Для захода на посадку в аэропорт г. Ульяновска и взлета определены 7 коридоров пролета. Территория поселения подвержена риску падения самолетов.
Риск возникновения ЧС, связанный с крушением и авариями грузовых и пассажирских поездов
	Территория поселения подвержена риску, связанному с авариями грузовых и пассажирских поездов.
Риск возникновения ЧС, связанный с авариями на транспорте с выбросом или сбросом АХОВ
Территория поселения подвержена риску, связанному с авариями на транспорте с выбросом или сбросов АХОВ.
Риск возникновения ЧС, связанный с авариями на магистральных трубопроводах 
Территория поселения не подвержена риску, связанному с авариями на магистральных трубопроводах из-за их отсутствия. 
Риск возникновения ЧС, связанный с дорожно-транспортными происшествиями
Территория поселения подвержена риску, связанному с дорожно-транспортными происшествиями.
 Риск возникновения ЧС и происшествий, связанный с пожарами и гибелью людей
Территория поселения подвержена риску, связанному с пожарами и гибелью людей. Риск может возникнуть, если населением будут грубо нарушены правила пожарной безопасности или совершены поджоги.
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По ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» техногенная чрезвычайная ситуация определяется как состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие. Основными источниками техногенной опасности, как правило, являются:
· хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;
· объективный рост сложности производства с применением новых технологий, требующих высокой концентрации энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды;
· накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;
· снижение требований и эффективности работы надзорных органов и государственных инспекций;
· утраченная надежность производственного оборудования, транспортных средств, несовершенство и устаревание технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;
· опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах;
· отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения.
Потенциально опасный объект – объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек (по ГОСТ Р 22.0.02-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения).
Пожаровзрывоопасные объекты
Пожаровзрывоопасными объектами являются предприятия и объекты, производящие, использующие, хранящие, или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества.
	На территории поселения пожаровзрывоопасных объектов не имеется.
Объекты транспортной инфраструктуры, являющиеся возможными источниками чрезвычайных ситуаций
Транспорт является источником опасности для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей.
В настоящее время на территории поселения находятся следующие объекты транспортной инфраструктуры, являющиеся возможными источниками чрезвычайных ситуаций:
Железные дороги, по которым возможна транспортировка пожаровзрывоопасных объектов и железнодорожные станции
Железнодорожным транспортом осуществляется транспортировка взрывопожароопасных веществ, СДЯВ, ХОО, ГСМ. При авариях на железнодорожном транспорте, осуществляющем транспортировку вышеуказанных опасных веществ, возможны такие ЧС, как взрывы, пожары, выбросы ХОО и СДЯВ.
Автомобильные дороги
Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Около трети всех происшествий составляют наезды на пешеходов, примерно четвертая их часть – столкновения транспортных средств. Большинство всех происшествий происходят из-за нарушения правил дорожного движения (ПДД) водителями транспортных средств и пешеходами. Также значительную опасность представляет транспортировка опасных веществ автомобильным транспортом.
Воздушный транспорт
Зоной возможного возникновения ЧС техногенного характера на аэродромах является зона воздушного подхода аэродрома.
В настоящее время на территории Ульяновской области находятся: аэропорт Ульяновск-Центральный (в правобережной зоне г. Ульяновска), аэропорт Ульяновск-Восточный (в левобережной зоне), аэродром малой авиации в с. Белый Ключ, военный аэродром в с. Солдатская Ташла.
Радиационная опасность – объекты атомной энергетики
Обуславливается использование ядерных материалов на существующем радиационно-опасном объекте ГНЦ РФ «НИИАР» в г. Димитровграде. Радиационная опасность связана с транспортно-технологическими операциями и ремонтными работами на реакторе, перегрузкой и транспортировкой ядерного топлива в реакторном отделении и узле свежего топлива, с операциями по водообмену и системам безопасности, с ядерно-опасными переключениями и технологическими операциями по выводу в ремонт и вводу в работу важных для безопасности систем. Радиационная опасность, вследствие её особой разрушительной силы и долговременных негативных последствий, представляет собой одну из наиболее серьезных угроз для населения Ульяновской и соседних областей.
[bookmark: _Toc199358668][bookmark: _Toc2915][bookmark: _Toc28995][bookmark: _Toc227305464]7.2.3 Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям
Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.
Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ).
Мероприятия по обеспечению взрыво- и пожаробезопасности на потенциально опасных объектах
Обеспечение взрыво и пожаробезопасности должно осуществляться с учетом «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2013 г. № 96.
Мероприятия по размещению зданий и сооружений ГНС:
- минимальное расстояние от резервуаров для хранения СУГ, размещаемых на ГНС, до зданий и сооружений, не относящихся к ГНС, следует принимать в соответствии со СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы;
- минимальное расстояние от резервуаров ГНС, размещаемых на территории промышленных предприятий, до зданий и сооружений этих предприятий следует принимать в соответствии со СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы;
- в зданиях, находящихся на территории ГНС, предусматривать жилые помещения и не относящиеся к ГНС производства не допускается.
Мероприятия по размещению магистральных газопроводов и ГРС: минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, проходящих по территории Ульяновской области с учетом диаметра (1220 и 1420 мм) должно составлять 350 метров до городов и населенных пунктов, 
300 метров до отдельных малоэтажных зданий, 25 метров до объектов гидрологии и водозаборов.
Мероприятия для объектов транспортной инфраструктуры, являющихся возможными источниками чрезвычайных ситуаций
Железные дороги
Основными планировочными мероприятиями по обеспечению безопасности являются:
- расчет зон возможных разрушений от железнодорожных устройств и коммуникаций;
- соблюдение регламента использования зон санитарных разрывов от железных дорог и железнодорожных станций.
Мероприятия по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах
Проектом предлагаются такие мероприятия как: мониторинг и регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги, соблюдение всеми участниками движения ПДД и требований Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств и иных нормативно-правовых актов.
К планировочным мероприятиям, способствующих снижению аварийности и риска возникновения ЧС, являются: вынос основных транспортных потоков из жилой застройки – строительство обходов.
Мероприятия по обеспечению безопасности на воздушном транспорте
В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду устанавливается приаэродромная территория.
Мероприятия по обеспечению безопасности на трубопроводном транспорте
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9) для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
· вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
· вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
· вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов.
Проектом предлагаются следующие основные планировочные мероприятия по обеспечению безопасности на трубопроводном транспорте:
· установление охранных зон проектных магистральных трубопроводов;
· запрещение строительства в охранных зонах магистральных трубопроводов, проходящих по территории области.
Важным мероприятиям по обеспечению безопасности трубопроводного транспорта является соблюдение существующих нормативных требований (к основным относятся: СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы»).
Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности
Основы обеспечения радиационной безопасности устанавливаются Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ.
Основными мероприятиями по обеспечению радиационной безопасности являются:
· соблюдение регламента использования санитарно-защитной зоны от ОАО «ГНЦ НИИАР»;
· обеспечение функционирования системы обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами (вывоз за пределы области, утилизация и захоронение отходов на специальных полигонах).
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Риск возникновения ЧС, связанный с высоким уровнем воды в реках области, приводящий к подтоплению жилых домов и нанесению материального ущерба
Распоряжением Правительства Ульяновской области от 10 сентября 2012 г. № 593-пр утвержден перечень населенных пунктов Ульяновской области, подверженных рискам подтопления (затопления). Территория поселения рискам подтопления (затопления) не подвержена.
Риск возникновения ЧС, связанный с прохождением комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений
Для территории поселения характерны следующие неблагоприятные свойства климата:
1. Сильный ветер, ливень. ЧС, связанные с комплексом этих неблагоприятных гидрометеорологических явлений, происходят в Черемушкинском сельском поселении в основном в мае-июне и сентябре-октябре и возможны с периодичностью 1-2 раза в год.
2. Сильные грозы, град. Среднее многолетнее число дней с грозой за год составляет около 30 дней. Среднее многолетнее число дней с градом диаметром 20 мм и более составляет 1,5-2,5 дня. 
3. Заморозки на почве в мае-июне, приводящие к гибели части урожая сельскохозяйственных культур происходят на территории района.
Риск возникновения ЧС, связанный с возникновением крупных природных пожаров
Черемушкинское сельское поселение расположено в зонах лесостепи и широколиственных лесов и относится к среднелесистым субъектам РФ. 
Леса муниципального образования характеризуются низкой степенью пожарной опасности. Наиболее подвержены лесным пожарам молодняки (низовой пожар), а также боры-зеленомошники или сосняки зеленомошники. По уровню пожарной опасности (лесные пожары) территория района относится к территориям, где лесные пожары могут вызвать ЧС локального уровня. 
Усугубление пожароопасной обстановки может быть вызвано следующими факторами: 
- неблагоприятные метеоусловия (сухая, ветреная погода, отсутствие осадков);
- проведение сельскохозяйственных работ (сельскохозяйственные палы травы); 
- массовое посещение лесов населением (человеческий фактор);
- невыполнение органами местного самоуправления требований нормативно-правовых актов в области защиты лесов от пожаров.
Верховые лесные пожары
[bookmark: bookmark7]Территория района подвержена вероятности возникновения верховых лесных пожаров.
Степные пожары
На основании статистики, вероятность возникновения степных пожаров с нанесением материального ущерба – высокая. Но, в последние года, с учетом качественно проводимого контроля, за недопущением проведения бесконтрольного пала сухой травы на полях, количество пожаров с нанесением материального ущерба снизилось. 
[bookmark: bookmark6]Торфяные пожары
Территория поселения подвержена вероятности возникновения торфяных пожаров.
Риск возникновения ЧС, связанный с почвенной или атмосферной засухой
На основании статистики имеется средняя вероятность ежегодного прохождения почвенной и атмосферной засухи, приводящей к потере урожая на территории поселения.

[bookmark: _Toc4937][bookmark: _Toc199358671][bookmark: _Toc12981][bookmark: _Toc227305467]7.3.2 Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям
Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводится с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ). Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, должны проводиться заблаговременно.
Геологические процессы 
Мероприятия для предупреждения развития суффозионных процессов состоят в осушении пород: рассредоточении стока талых и дождевых вод вблизи западин путем их обвалования, дренировании просадочных пород. Вблизи промышленных, хозяйственных, жилых зданий защита от просадок заключается в улучшении гидроизоляции существующих сетей водоснабжения, в исключении утечек воды.
Метеорологические процессы и явления
1. Сильные ветры. К основным мероприятия по предупреждению ЧС, причиной которых являются сильные ветры, относятся:
- осуществление планово-предупредительных ремонтных работ инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго- и водоснабжения; 
- подготовка и развитие системы заблаговременного оповещения населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;
- мониторинг и предупреждение повреждения особо уязвимых к сильным ветрам объектов (рекламные щиты, старые деревья и т.п.).
2. Грозы и градобития. К основным мероприятиям по предупреждению ЧС, связанных с грозами и градобитиями, относятся:
- обеспечение молниезащиты зданий и сооружений в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
- обеспечение и повышение эффективности метеорологической защиты населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, производственных и непроизводственных объектов от градобитий методами активного воздействия на метеорологические и другие геофизические процессы.
3. Заморозки на почве. К основным мероприятиям по предупреждению ЧС, причиной которых являются заморозки, относятся организационно-информационные мероприятия. Они включают развитие системы оповещения, основными задачами которой является доведение оперативного предупреждения и прогноза до городских и сельских поселений, хозяйственных организаций области. 
[bookmark: YANDEX_2]4. Почвенная засуха. Для борьбы с засухой применяют комплекс агротехнических и мелиоративных мероприятий, направленных на усиление водопоглощающих и водоудерживающих свойств почвы, а также на задержание снега на полях.
Из агротехнических мер борьбы наиболее эффективна основная глубокая вспашка, особенно почв с сильно уплотненным подпахотным горизонтом (каштановые, солонцовые и др.). На склонах должны осуществляться специальные приемы обработки почвы, регулирующие поверхностный сток: вспашка поперек склона; контурная пахота (по горизонталям); приемы, изменяющие микрорельеф поверхности пашни.
Из мелиоративных мер борьбы большое значение имеют искусственное дождевание и оросительные работы, полезащитное лесоразведение, сохранение и расширение водоохранных лесных массивов.
Лесостепные пожары
Осуществление мероприятий по охране лесов обеспечивают Правительство РФ, органы государственной власти субъектов РФ, федеральный орган управления лесным хозяйством, его территориальные органы и специализированные организации по авиационной охране лесов от пожаров.
Выполнение противопожарных мероприятий входит в обязанности лесопользователей, которые осуществляют их по планам, согласованным с лесхозами, а граждане и юридические лица, осуществляющие работы в лесном фонде и на землях, граничащих с лесным фондом, также обязаны проводить мероприятия, направленные на охрану лесов. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2007 года № 417 утверждены Правила пожарной безопасности в лесах, которые устанавливают единые требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и целевого назначения лесов и обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах.
[bookmark: YANDEX_73]Система и порядок выполнения предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, а также режим работы лесопожарных служб в зависимости от степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды изложены в документах Федеральной службы лесного хозяйства России: «Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров», утвержденные Приказом Федеральной службой лесного хозяйства России от 30.06.1995 № 100 и «Рекомендации по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб», утвержденные Заместителем руководителя Федеральной службы лесного хозяйства России Д.И. Одинцовым 17 ноября 1997 г.
Мероприятия по противопожарной профилактике и борьбе с лесостепными пожарами включают: 
- мониторинг территории на возникновение очагов лесостепных пожаров; 
- оперативная передача информации по возникающим очагам пожаров на единый диспетчерский пункт; 
- устройство временных посадочных площадок для вертолетов и учет естественных площадок, пригодных для посадки вертолетов. Такие площадки создают возле контор лесхозов, лесничеств, мест жительства лесной охраны, расположения резервных команд, а также в лесных массивах с высокой пожарной опасностью; 
- устройство противопожарных барьеров (минерализованных полос), заслонов и рвов; 
- уход за действующими противопожарными сооружениями; 
- строительство и ремонт дорог противопожарного назначения; 
- проведение контролируемых выжиганий сухой травянистой растительности; 
- проведение санитарных рубок; 
- разъяснительная работа с населением по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.
Для защиты населенных пунктов от распространения лесных пожаров рекомендациями Федеральной службы лесного хозяйства России («Рекомендации по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб») предлагается создание вокруг поселков, расположенных вблизи хвойных лесов, пожароустойчивых опушек, шириной не менее 150 м, из древостоев лиственных пород. По границам таких опушек с внешней и внутренней (к лесу) стороны должны быть проложены минерализованные полосы шириной не менее 2,5 м. Если по лесорастительным условиям создать опушки с преобладанием лиственных пород не представляется возможным, то на полосе хвойного леса, шириной 250-300 м, прилегающей к поселку, необходимо полностью убрать валежник, подрост хвойных пород и пожароопасный подлесок, обрубить у хвойных деревьев сучья на высоту до 2 м, и проложить по этой полосе в продольном направлении минерализованные полосы через каждые 50 м.

[bookmark: _Toc3836][bookmark: _Toc199358672][bookmark: _Toc23547][bookmark: _Toc227305468]7.4 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – ГОСТ Р 22.0.04-95 – состояние, при котором в результате возникновения источника 
биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений. 
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации – ГОСТ Р 22.0.04-95 – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть 
биолого-социальная чрезвычайная ситуация. 
В качестве источников природных ЧС рассматриваются: 
- эпидемии; 
- эпизоотии; 
- эпифитотии. 
Эпидемия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычное (ГОСТ Р 22.0.04-95).
Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов (ГОСТ Р 22.0.04-95).
Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений (ГОСТ Р 22.0.04-95). Возникновение очагов вредителей и болезней в лесах региона определяется последствиями интенсивного хозяйственного использования, возрастающими антропогенными нагрузками и природно-климатическими условиями.
Природно-очаговые инфекции
Из природно-очаговых болезней с ярко выраженной эндемичностью, то есть регистрирующихся постоянно в одних и тех же ландшафтных зонах, на рассматриваемой территории встречается геморрагическая лихорадка – в поймах рек; лептоспироз – в местах использования вод застойных водоемов, одновременно служивших для водопоя сельскохозяйственных животных.
Клещевые инфекции
Если контакт с клещом произошел на территории Ульяновской области, как правило, регистрируется лихорадочная форма клещевого энцефалита в отличие от регионов Сибири и Урала, где имеет место поражение нервной системы (паралитические и менингоэнцефалитические формы), заканчивающееся нередко летальными исходами. 
Мероприятия по снижению рисков возникновения ЧС биолого-социального характера
Основными мероприятиями по защите от природно-очаговых инфекций являются разработка системы предупреждения населения, вакцинация населения и скота. 
Геморрагическая лихорадка
Профилактические мероприятия направлены на уничтожение источников инфекции – мышевидных грызунов. Мероприятия также направлены на исключение контакта людей с грызунами и их продуктами жизнедеятельности и возможности загрязнения испражнениями грызунов продуктов питания и воды. При необходимости размещения людей в природных очагах геморрагической лихорадки выбирают места, не населенные грызунами, очищают их от бурьяна, травы, кустарника, валежника. Специфическая профилактика не разработана.
Лептоспироз
Для предупреждения распространения инфекции рекомендуется вакцинировать против лептоспирозов домашних животных. Кроме того, важна пропаганда индивидуальных мер предупреждения заболевания: выбор для купания известных, безопасных водоемов, соблюдение правил личной гигиены, хранение пищевых продуктов и питьевой воды в местах, недоступных для грызунов, применение защитных масок и перчаток при разборке сараев, погребов, других построек и при уходе за животными. 
[bookmark: _Toc199358673][bookmark: _Toc26491][bookmark: _Toc12450][bookmark: _Toc227305469]7.5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в муниципальном районе не превышает 20 минут, в соответствии с требованиями ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г.  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В целях оперативного устранения неблагоприятных последствий от пожаров на территории муниципального образования генеральным планом рекомендуется обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения (далее - пожарный водоем), соответствующих требованиям статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на всей территории сельского поселения.
Свод правил СП 4.13130.2013 системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288, устанавливает требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям, обеспечивающим ограничение распространения пожара при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 
Противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, садовыми домами (далее - домами), между домами и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также приусадебного или садового земельного участка не нормируются (не устанавливаются). Примечание. Бани, летние кухни, гаражи, мастерские и другие постройки с повышенной пожарной опасностью рекомендуется размещать от дома на противопожарных расстояниях или напротив глухих (без проемов) негорючих наружных стен. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек на одном земельном участке до домов на соседних земельных участках, а также между домами соседних участков следует принимать при организованной малоэтажной застройке. Противопожарные расстояния между хозяйственными постройками на соседних участках не нормируются. Расстояния от домов и построек на участках до зданий и сооружений на территориях общего назначения должны приниматься не менее 15 м. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать не менее 8 м.
Возведение домов, хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается без противопожарных разрывов по взаимному согласию собственников (домовладельцев). При блокировании жилых домов соседних участков следует учитывать требования, предъявляемые к устройству противопожарных преград между жилыми блоками зданий класса Ф1.4.
На садовых земельных участках малых размеров, в случаях группирования (блокирования) без противопожарных разрывов садовых домов на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке, противопожарные расстояния следует соблюдать между крайними домами соседних групп (блоков). Для домов, хозяйственных построек, размещенных без противопожарных разрывов, суммарная площадь застройки, включая незастроенную площадь между ними, не должна превышать значения допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека жилого здания по СП 2.13130, исходя из наихудших значений степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности дома или постройки.
Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до некапитальных сооружений (построек) следует принимать в зависимости от их степени огнестойкости и класса функциональной пожарной опасности. Расстояния до указанных сооружений (построек) с неопределенными пожарно-техническими характеристиками принимаются как до зданий V степени огнестойкости. Расстояния до временных строений (мобильные сборно/разборные сооружения, ангары и постройки для осуществления строительства, реконструкции или ремонта и т.п.) должны составлять не менее 15 м. Расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до некапитальных, временных сооружений (построек) не нормируется при применении противопожарных стен в соответствии с пунктом 4.11. Противопожарные расстояния между указанными некапитальными, временными сооружениями (постройками) не нормируются, если их суммарная площадь застройки (размещения) не превышает 800 м2 . Противопожарные расстояния от такой группы до других подобных сооружений (построек) или групп должны составлять не менее 15 м.
Мероприятия по ограничению распространения пожара по кровлям зданий и сооружений должны предусматриваться с учетом требований СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и СП 17.13330 «КРОВЛИ». 
[bookmark: _Toc199358674][bookmark: _Toc26022][bookmark: _Toc9203][bookmark: _Toc227305470]7.6 Устройства оповещения населения (сирены)

Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств РСЧС и населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: 
- руководящего состава звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием; 
- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования, в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты; 
- населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования. 
Основной способ оповещения населения – передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. 
Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений статьи 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 
Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населению, как правило, из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания. Допускается 3-кратное повторение передачи речевой информации. 
Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональными дикторами, а в случае их отсутствия – должностными лицами уполномоченных на эти организации. 
В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача с целью оповещения кратких речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочих мест оперативных дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС. 
По решению постоянно действующих органов управления РСЧС, в целях оповещения, допускаются передачи информации и сигналов оповещения с рабочих мест дежурного персонала организаций связи, операторов связи, радиовещательных и телевизионных передающих станций. 
Оповещение о пожаре в жилых, общественных и производственных зданиях осуществляется в соответствии с НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях». Способ оповещения (технические средства или организационные меры) определяется в зависимости от назначения здания, его объемно-планировочного и конструктивного решения. 
Оповещение людей о пожаре должно осуществляться: 
- подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей; 
- трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности. 
[bookmark: _Toc21724][bookmark: _Toc3616][bookmark: _Toc227305471]8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
На территории муниципального образования отсутствуют населенные пункты, включенные в:
- «Перечень исторических поселений» (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04 апреля 2023 г. N 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации»);
- «Перечень исторических поселений регионального значения Ульяновской области» (Распоряжение Правительства Ульяновской области от 12.03.2018 №83-пр).




















[bookmark: _Toc2056][bookmark: _Toc31592][bookmark: _Toc227305472]9.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

[bookmark: _Toc29264][bookmark: _Toc1939][bookmark: _Toc227305473]9.1. Установление или изменение границ населенных пунктов

Сведения о границах населенных пунктов муниципального образования Черемушкинское сельское поселение за исключением границ с. Репьевка, с. Поддубное, д. Кеньша внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН):
- реестровый номер границы д. Междуречье 73:04-4.9;
- реестровый номер границы д. Бояркино 73:04-4.27;
- реестровый номер границы с. Черемушки 73:04-4.34;
- реестровый номер границы д. Малая Борисовка 73:04-4.10;
- реестровый номер границы с. Большая Борисовка 73:04-4.15;
- реестровый номер границы с. Аристовка 73:04-4.32.
Генеральным планом предлагается корректировка границ населенных пунктов с. Репьевка, с. Поддубное, д. Кеньша.
Корректировка границ населенных пунктов производится в связи с приведением их в соответствие со сведениями ЕГРН и фактической застройкой.
Границы населенных пунктов запроектированы с учетом требований пункта 6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам.

Таблица 35 – Изменение площади населенных пунктов сельского поселения
	Населенный пункт
	Существующая площадь населенного пункта, га
	Планируемая площадь населенного пункта, га

	с. Репьевка
	151,1
	152,1

	с. Поддубное
	129,3
	132,6

	д. Кеньша
	28,7
	23,3



[bookmark: _Toc21888][bookmark: _Toc8378][bookmark: _Toc227305474]9.2. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Согласно Градостроительному кодексу РФ в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения. 
Планируемые границы населенных пунктов, входящих в состав МО Черемушкинское сельское поселение, отражены на карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

































Таблица 36 – Перечень земельных участков и территорий, которые включаются в границы (исключаются из границ) населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Черемушкинское сельское поселение
	№
	Включение (+)/ Исключение (-)
	Кадастровый номер
	Категория 
земель
	Категория земель, к которой 
планируется отнести земельный участок
	Площадь, включаемых (исключаемых) территорий (га)
	Обоснование включения (исключения) участка. Сведения о целях планируемого использования земельных участков

	1. с. Репьевка

	1.1
	+
	часть территории кадастрового квартала 73:04:042901
	-
	земли населенных пунктов 
	0,9
	корректировка границы в соответствии с фактическим использованием – ведением личного подсобного хозяйства (огороды)
[image: C:\Users\User_13\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_2.jpg]

	1.2
	+
	часть земельного участка
73:04:042802:2
	земли населенных пунктов
	земли населенных пунктов
	0,1
	корректировка границы в соответствии со сведениями ЕГРН.
Планируемое использование согласно ВРИ: для ведения личного подсобного хозяйства
[image: C:\Users\User_13\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_1.jpg]

	2. с. Поддубное

	2.1
	+
	часть территории кадастрового квартала 73:04:043502
	-
	земли населенных пунктов
	1,9
	корректировка границы в соответствии с фактическим использованием – ведением личного подсобного хозяйства (огороды)
[image: C:\Users\User_13\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_3.jpg]

	2.2
	+
	часть территории кадастрового квартала 73:04:043601
	-
	земли населенных пунктов
	1,0
	корректировка границы в соответствии с фактическим использованием – ведением личного подсобного хозяйства (огороды)
[image: C:\Users\User_13\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_4.jpg]

	2.3
	+
	часть территории кадастрового квартала 73:04:043503
	-
	земли населенных пунктов
	0,1
	корректировка границы в соответствии с фактическим использованием – ведением личного подсобного хозяйства (огороды)
[image: C:\Users\User_13\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_5.jpg]


	2.4
	+
	часть территории кадастрового квартала 73:04:043504
	-
	земли населенных пунктов
	0,1
	корректировка границы в соответствии с фактическим использованием (жилой дом)
[image: C:\Users\User_13\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_6.jpg]

	2.5
	+
	часть территории кадастрового квартала 73:04:043501
	-
	земли населенных пунктов
	0,1
	корректировка границы в соответствии с фактическим использованием – ведением личного подсобного хозяйства (огороды)
[image: C:\Users\User_13\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Screenshot_9.jpg]



	3. д. Кеньша

	3.1
	-
	часть земельного участка 
73:04:043701:4
	земли сельскохозяйствен-ного назначения
	земли сельскохозяйствен-ного назначения
	-5,4
	корректировка границы в связи с исключением участков сельскохозяйственного назначения



[bookmark: _Toc32130][bookmark: _Toc12093]10.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Таблица 37 – Технико-экономические показатели изменений генерального плана муниципального образования Черемушкинское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние (2025 год)
	Расчётный срок (2045 год)

	I.
	Территория муниципального образования[footnoteRef:4] [4:  Сведения об общей площади земель и их современном распределении по категориям приводятся в соответствии с данными, полученными путём измерения в графическом редакторе векторных материалов Проекта генерального плана] 


	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования
	га
	30416,6
	 30416,6

	II.
	Функциональные зоны

	1
	Жилые зоны
	га
%
	-
	952,9

	
	
	
	0,0
	3,1

	2
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
%
	639,9
	-

	
	
	
	2,1
	0,0

	3
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
%
	2,9
	-

	
	
	
	0,0
	0,0

	4
	Общественно-деловые зоны
	га
%
	14,0
	12,2

	
	
	
	0,1
	0,1

	5
	Производственная зона
	га
%
	-
	21,9

	
	
	
	0,0
	0,1

	6
	Коммунально-складская зона
	га
%
	89,8
	4,9

	
	
	
	0,3
	0,0

	7
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
%
	47,7
	47,7

	
	
	
	0,2
	0,2

	8
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
%
	8,1
	-

	
	
	
	0,0
	0,0

	9
	Зона сельскохозяйственных угодий
	га
%
	21616,2
	21652,8

	
	
	
	71,1
	71,2

	10
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
	га
%
	-
	30,5

	
	
	
	0,0
	0,1

	11
	Зона лесов
	га
%
	7575,7
	7557,7

	
	
	
	24,9
	24,9

	12
	Зоны рекреационного назначения
	га
%
	14,8
	110,6

	
	
	
	0,1
	0,3

	13
	Зона кладбищ
	га
%
	6,3
	6,3

	
	
	
	0,0
	0,0

	14
	Зона озелененных территорий специального назначения
	га
%
	0,0
	1,1

	
	
	
	0,0
	0,0

	15
	Иные зоны
	га
%
	401,2
	-

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]1,3
	0,0

	IV.
	Население

	1.
	Численность постоянного населения
	чел.
	994
	1098

	V.
	Жилищный фонд

	1
	Жилищный фонд
	м2
	47957
	53802

	2
	Средняя обеспеченность населения  
	м2/чел.
	47
	49

	VI.
	Объекты социально-культурного и бытового обслуживания населения

	1
	Образовательные учреждения

	1.1
	Общеобразовательные организации
	мест
	56
	250

	2
	Учреждения культуры и искусства

	2.1
	Дом культуры
	объект
	5
	5

	2.2
	Библиотеки
	объект
	2
	2

	3
	Объекты физической культуры и спорта

	3.1
	Плоскостные спортивные сооружения
	объект
	-
	-

	3.2
	Спортивные залы
	объект
	-
	-

	4
	Объекты здравоохранения

	4.1
	Амбулатории, ФАП
	объект
	6
	6

	5
	Административно-деловые учреждения

	5.1.
	Администрация сельского поселения
	объект
	1
	1

	VII.
	Транспортная инфраструктура

	1.
	Протяжённость улично-дорожной сети
	км
	47,7
	47,7
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